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1
Характеристика планируемого развития территории
1.
Площадь территории в границах земельного участка с к.н. 89:08:060101:127 составляет 0,3570 га.
Численность населения земельного участка на расчетный срок принята равной 24 человека.

Плотность населения – 67 чел./га.

2.
Территория земельного участка предназначена для размещения двухквартирных жилых домов.

3.
Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:
-
малоэтажная жилая застройка.
Кроме того выделены территории:

-
предназначенные для благоустройства;

-
общего пользования;
-
прочие.

4.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО и правилами землепользования и застройки муниципального образования городского образования городского округа Салехард. 

Настоящим проектом к строительству намечаются:
-
4 двухквартирных жилых домов (проект). 
5. Покрытие проезжих частей – гравийное и щебеночное. Ширина улиц в красных линиях застройки 12,0 м, с шириной проезжей части 5,5 м.
Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 99 м.
Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров. Ширина тротуаров принята 1,0 м.
Транспортное обслуживание населения не осуществляется.

Для хранения легкового индивидуального транспорта на территории квартала для жителей жилых домов запроектированы 8 автомобильных парковочных мест.

6
Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1
Водоснабжение:

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается осуществлять автотранспортом в емкостях.

6.2
Водоотведение:

На проектируемой территории не располагаются существующие сохраняемые канализационные сети и КНС. Проектом предусмотрено оснащение квартир надворными туалетами.
6.3
Теплоснабжение:
Теплоснабжение жилой застройки планируется осуществлять от локальных источников.

6.4
Электроснабжение:

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора земельного участка осуществляется от дизельной электростанции поселка Пельвож. Согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям № 2701/Э от 28.11.2014 г., выданным МП «Салехардэнерго», точкой для подключения проектируемых 
зданий к электрическим сетям МП «Салехардэнерго» является отпаечная опора фидера 0,4 кВ ДЭС п. Пельвож.

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 75 Вт устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная. 

Протяжённость наружного освещения 41 м потребляемая мощность 
10,0 кВт. Перед началом строительства выполнить проект наружного освещения стадия Р и согласовать с заинтересованными организациями.

6.5.
Газоснабжение:
Централизованное газоснабжение в поселке отсутствует. Потребность населения в газе осуществляется за счет поставки сжиженного газа в баллонах. 
6.6.
Телефонная связь:
6.6.1.
 На данный момент средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее активно развивающимися отраслями.

Услуги почтовой связи в поселении оказывает отделение связи ФГУП «Почта России». Для прокладки магистральных ВОК к ОРШ в зоне застройки проектом предусмотрено строительство 2-х канальной кабельной канализации связи, с установкой кабельных колодцев ККС-2.
7.
Результатом планировки территории квартала является баланс территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчетным сроком 2 года.

Таблица 7.1. – Баланс территории в границах проектирования

	№ п/п
	Показатели
	Площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Площадь территории в границах проектирования
	0,3570

	1.1
	Площадь селитебной территории,

в том числе:
	

	
	- жилых зон
	0,2477

	
	из них:

- малоэтажная жилая застройка 
	0,2477

	1.2
	- объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	-

	1.3
	- зеленых насаждений общего пользования
	0,0244

	1.4
	- зеленые насаждения специального назначения
	0,0119

	2
	Производственные территории
	-

	
	- производственных объектов
	-

	
	- коммунально-складских объектов
	-

	3
	Площадь улично-дорожной сети
	0,1093

	4
	Площадь территорий под объектами транспортной инфраструктуры
	-

	5
	Площадь территорий сельскохозяйственного использования
	-

	6
	Площадь лесов и кустарников
	-

	7
	Площадь, занятая под водой
	-

	8
	Прочие территории
	-


8
Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне:

8.1.
Основной задачей гражданской обороны является предупреждение 
или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. 

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

-
организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

-
зонирование дворовых территорий по назначению;

-
плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

-
планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

-
наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, создающих противопожарные разрывы;

-
наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль.
8.2.
Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают(
-
обеспечение противопожарных разрывов между зданиями(
-
обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению(
-
устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники(
-
устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Территория поселка является сложной в пожарном отношении, значительная часть территории занята деревянными застройками. Степень пожарной опасности высокая.

8.3.
В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от их вида и характера производства проводятся дополнительные мероприятия:

-
на взрывоопасных и пожароопасных объектах;

-
по защите населения от наводнений в период паводков и половодья;

-
по защите от сильных ветров и метелей;

-
по повышению противопожарной устойчивости лесов, профилактике лесных и торфяных пожаров;

-
профилактические, противоэпидемиологические, противоэпизоотические, противоэпифитотические мероприятия.

8.4.
Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и экологического характера осуществляется путем передачи соответствующих сообщений по радио и телевидению от имени учреждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и контроль.

2
Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2017 год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	0,3570
	0,3570

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1
	жилые зоны
	га
	-
	0,2477

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.1
	индивидуальная застройка
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.1.2
	малоэтажная застройка
	га
	-
	0,2477

	
	
	%
	-
	70

	1.1.1.3
	среднеэтажная застройка
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.2
	общественно-деловые зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.3
	производственные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.4
	зоны транспортной и инженерной инфраструктур
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.5
	рекреационные зоны
	га
	0,3570
	-

	
	
	%
	100
	-

	1.1.6
	зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.7
	под водой
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.8
	зоны специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.9
	режимные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.10
	иные зоны
	га
	-
	0,1093

	
	
	%
	-
	30

	1.2
	Из общей территории:
	
	
	

	1.2.1
	земли федеральной собственности
	га
	-
	-

	1.2.2
	земли региональной собственности
	га
	-
	-

	1.2.3
	земли муниципальной собственности
	га
	0,3570
	0,3570

	1.2.4
	земли частной собственности
	га
	-
	-

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Общая численность населения
	чел.
	-
	24


Продолжение таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2017 год

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/ чел.
	-
	17

	3.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	-
	1

	3.3
	Общий объем жилищного фонда
	кв. м
	-
	396

	3.3.1
	среднеэтажная застройка
	кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	3.3.2
	малоэтажная застройка
	кв. м
	-
	396

	
	
	%
	-
	100

	3.3
	Общий объем убыли жилищного фонда
	кв. м
	-
	-

	
	
	% от общего объема убыли жилищного фонда
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	3.3.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.3.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.3.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.4
	Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.5
	Общий объем нового жилищного строительства
	кв. м
	-
	396

	
	
	% от общего объема нового жилищного фонда
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	4


Продолжение таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2017 год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	в том числе:
	
	
	

	3.5.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.5.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.5.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.6
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	3.6.1
	на свободной территории
	кв. м
	-
	396

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	3.6.2
	за счет реконструкции существующей застройки
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.7.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	

	3.7.1
	электроснабжением
	%
	-
	100,0

	3.7.2
	газоснабжением (централизованным)
	%
	-
	-

	3.7.3
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	-
	-

	3.7.4
	связью
	%
	-
	100,0

	3.7.5
	водоснабжением (централизованным)
	%
	-
	-

	3.7.6
	водоотведением (централизованным)
	%
	-
	-

	4
	КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения:
	
	
	

	4.1.1
	детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	-

	4.1.2
	общеобразовательные школы
	учащихся
	-
	-

	4.1.3
	учреждения дополнительного образования
	мест
	-
	-

	4.1.4
	учреждения начального и среднего профессионального образования
	объект
	-
	-

	4.2
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.1
	стационары всех типов
	коек
	-
	-

	4.2.2
	амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений 
в смену
	
	-

	4.2.3
	станции скорой помощи
	автомобиль
	-
	-

	4.2.4
	Лабораторный корпус
	объект
	-
	-

	4.2.5
	ФАП
	объект
	-
	-


Продолжение таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2017 год

	1
	2
	3
	4
	5

	4.2.6
	дома-интернаты
	мест
	-
	-

	4.2.7
	специальные жилые дома
	мест
	-
	-

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.3.1
	бассейны
	кв. м зеркала воды
	-
	-

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.4.1
	клубы
	мест
	-
	-

	4.4.2
	библиотеки
	тыс. экз.
	-
	-

	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1
	магазины
	кв. м торговой площади
	-
	-

	4.5.2
	торговые комплексы
	кв. м торговой площади
	-
	-

	4.6
	Объекты общественного питания
	
	
	

	4.6.1
	объекты общественного питания
	мест
	-
	-

	4.7
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	-
	-

	
	в том числе по видам деятельности:
	
	
	

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	-
	-

	4.7.1
	количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	ед.
	-
	-

	
	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	
	-
	-

	4.7.2
	количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
	ед.
	-
	-


Продолжение таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2017 год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Гостиничное хозяйство
	
	
	

	4.7.3
	количество гостиниц
	ед.
	-
	-

	4.7.4
	количество мест в гостиницах
	ед.
	-
	-

	
	Банно-прачечное хозяйство
	
	
	

	4.7.5
	количество бань
	ед.
	-
	-

	4.7.6
	количество прачечных
	ед.
	-
	-

	4.7.7
	количество химчисток
	ед.
	-
	-

	
	производительность
	кг/в смену
	-
	-

	4.7.8
	Ритуальные услуги
	
	
	

	
	количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	ед.
	-
	-

	4.7.9
	Дорожно-мостовое хозяйство
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.7.10
	Механизированная уборка территорий и озеленение
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.8
	Объекты связи и финансового обслуживания
	
	
	

	4.8.1
	отделения связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	-
	-

	4.8.2
	отделения Сбербанка
	операционное место
	-
	-

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	протяженность улично-дорожной сети 
	м
	-
	99

	5.2
	протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км/га
	-
	-

	5.3
	из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	-
	-

	5.4
	обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей/ тыс. жителей
	-
	333

	5.5
	количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	-
	-

	5.6
	количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	-

	5.7
	количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	-
	8

	5.8
	количество парковочных мест в подземных автостоянках
	машино-мест
	-
	-

	5.9
	количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов
	машино-мест
	-
	-


Продолжение таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2017 год

	1
	2
	3
	4
	5

	5.10
	протяженность ливневой канализации

-
закрытой

-
открытой
	
м
м
	-

-
	-

198

	5.11
	количество очистных сооружений поверхностного стока
	штук
	-
	-

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/
в сутки
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/с
	-
	-

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.1.2
	вторичное использование воды
	%
	
	

	6.1.3
	производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/
 в сутки
	-
	-

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.1.4
	среднесуточное водопотребление 
на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	-
	-

	
	в том числе
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	-
	-

	6.1.5
	протяженность сетей
	км
	-
	-

	6.2
	Электроснабжение
	
	
	

	6.2.1
	потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	тыс. кВт ч./ 
в год
	-
	0,64

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	тыс. кВт ч./ 
в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	тыс.кВт ч./ 
в год
	-
	0,64

	6.2.2
	источники покрытия электронагрузок
	МВт
	-
	-

	6.2.3
	протяженность сетей
	м
	-
	27


Окончание таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2017 год

	1
	2
	3
	4
	5

	6.3
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.3.1
	тепловые нагрузки - всего
	Гкал/час
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/час
	-
	-

	
	- на производственные нужды
	Гкал/час
	-
	-

	6.3.2
	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/час
	-
	-

	6.3.3
	производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	6.3.4
	протяженность сетей
	км
	-
	-

	6.4
	Связь
	
	
	

	6.4.1
	Протяженность сетей
	м
	-
	71

	6.4.3
	объекты связи
	шт.
	-
	-

	6.4.4
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел./1000 чел.
	-
	333

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	расход газа
	тыс. м3 / год
	-
	-

	6.5.2
	Протяженность сетей
	км
	-
	-
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