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1 Введение

1.1 Проект внесения изменений в части проекта планировки и проекта межевания территории квартала 33 г.Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа выполнен на основании договора № 391-14 от 02.04.2014 г. и технического задания на внесение изменений Проекта планировки территории квартала 33, выданного ООО «Урал-Регион».
1.2 Исходные документы:

- Распоряжение Администрации муниципального образования город Салехард от 23 мая 2013 года № 719 «О развитии застроенной территории части квартала № 33 в границах улиц Республики–Броднева–Артеева» с изменениями, внесенными распоряжением т 16 октября 2013 года № 1538‑р;

- Договор № 3 от 14.03.2014 о развитии застроенной территории;

- Проект планировки территории кватала 33 г.Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, выполненный ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири» г. Омск 2011 г., по муниципальному контракту от 18.11.2010 № 27/10 на разработку документации «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 33, г.Салехард»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г . № 190‑ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными законами от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 29.12.2006 г . № 258‑ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- СНиП 11‑04‑2003 «Инструкция о порядке разработки. согласования, экспертизы, и утверждения градостроительной документации», утверждённая постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150, в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовки которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципаль​ных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.04.2009г. №150-А;

- Распоряжение Администрации муниципального образования города Салехард от 04.06.2013 № 768-р.

1.3 Целью разработки проекта является уточнение границ земельных участков для размещения двух жилых домов со встроенными офисными помещениями по ул. Республики.

При разработке проекта внесения изменений в части проекта планировки и проекта межевания территории квартала 33 г.Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, красные линии приняты согласно Проекту планировки территории квартала 33 г.Салехарда Ямало-Ненецкого автомномного округа 210.07‑ПП, выполненному ООО НПЦ "Сибземресурсы" г.Омск в 2011 году.

2 Характеристика планируемого развития территории

2.1 Площадь территории в границах проектирования составляет 1,44 га, в границах красных линий – 0,82 га.
Численность населения части квартала 33 на расчётный срок принята равной 388 человек.

Коэффициент застройки на расчётный срок увеличится и составит 0,13, плотность населения – 269 чел/га.
2.2 Проект внесения изменений в части проекта планировки и проекта межевания территории квартала 33 г.Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения.

2.3 Территория проектирования в границах красных линий отнесена к зоне многоэтажной многоквартирной жилой застройки. 

Кроме того выделены территории предназначенные для благоустройства.
2.4 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО и правилами землепользования и застройки муниципального образования городского образования городского округа Салехард.
2.5 Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки включает в себя следующие объекты:

- 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (I-я очередь);

- 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (расчётный срок).

2.6 Характеристика развития системы транспортного обслуживания
Проектом не предусматривается изменение категорий улиц, покрытий проезжих частей, принятых Проектом планировки 210.07‑ПП, выполненному ООО НПЦ "Сибземресурсы" г.Омск в 2011 году.

Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей многоквартирных домов, клиентов и работников офисных помещений запроектированы 6 автомобильных парковок вместимостью 68 машино-мест, во дворовой территории и 2 автомобильных парковки вместимостью 19 машино-мест вдоль улицы Республики.

2.7 Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Город Салехард имеет централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение, которое снабжает водой жилой фонд, котельные, производство и административные здания.

На перспективу проектом предусматривается обеспечение холодным водоснабжением многоквартирных жилых домов со встроенными офисными помещениями.
Таблица 2.7.1
Сводная таблица расчётных расходов воды по части квартала 33

	Наименование 
потребителей
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Средне​часовой расход, м3/ч
	Максимальный часовой расход, м3/ч
	Максимальный суточных расход с учётом полива, м3/сут
	Расход на внутреннее пожаротушение, л/с
	Расход на наружное пожаротушение, л/с
	Расчётный расход при пожаре, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 очередь (2015 г.)

	Жилое здание со встроенными офисными помещениями
	75,64
	7,51
	18,78
	76,94
	-
	10
	20

	Расчётный срок (2019 г.)

	Жилые здания со встроенными офисными помещениями
	151,28
	15,02
	37,56
	153,88
	-
	10
	40


Проект сетей водоснабжения части квартала 33 г. Салехарда выполнен с учетом ранее разработанного Проекта планировки территории квартала 33 г.Салехарда Ямало-Ненецкого автомномного округа 210.07‑ПП, выполненному ООО НПЦ "Сибземресурсы" г.Омск в 2011 году. 
Трассировка сетей водопровода произведена с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Схема водоснабжения принимается хозяйственно-противопожарная. 
Суммарный расход воды питьевого качества (средний за год) составит на расчетный срок 151,28 м3/сутки, в том числе на период первоочередных мероприятий 75,64 м3/сутки.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений и основных водоводов.

Водоотведение

В проектируемой части квартала 33 г. Салехарда имеется централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. Канализационные стоки существующей застройки внутриквартальными самотечными сетями отводятся в существующий магистральный коллектор ( 200мм по улице Броднева.

При проектировании системы канализации принято полное благоустройство новых жилых домов.
Таблица 2.7.2

Сводная таблица расчётных расходов по водоотведению

	Наименование 
потребителей
	Численность населения, чел
	Максимальный суточных расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Расчётный расход, л/с

	1
	2
	3
	4
	5

	1 очередь (2015 г.)

	Жилое здание со встроенными офисными помещениями
	194
	86,51
	11,89
	3,31

	Расчётный срок (2019 г.)

	Жилые здания со встроенными офисными помещениями
	388
	173,02
	23,78
	6,62


Проект сетей канализации части квартала 33 г. Салехарда выполнен с учетом ранее разработанного Проекта планировки территории квартала 33 г.Салехарда Ямало-Ненецкого автомномного округа 210.07‑ПП, выполненному ООО НПЦ "Сибземресурсы" г.Омск в 2011 году. 

Диаметр самотечной сети принят 150-200 мм.

Проект выполнен с учетом сохранения существующих самотечных сетей канализации и с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение квартала 33 осуществляется от котельной № 8 (МП «Салехардэнерго»). В котельной установлено 11 котлов КСВа-1,86, работающих в водогрейном режиме (год установки котлов-1999-2000). 

Суммарная установленная тепловая мощность котельной 18,7 Гкал/час, фактическая мощность котельной 17,4 Гкал/час.

Основное топливо - природный газ, резервное топливо - дизельное.

Схема присоединения систем отопления и вентиляции потребителей к тепловым сетям – в основном зависимая.

Приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется в электроводонагревателях, установленных в квартирах и офисах проектируемых зданий.

Схема магистральных трубопроводов тепловых сетей принята двухтрубная. Параметры поставляемого теплоносителя Т1/Т2 = 95/70 ◦С. 

Проектом предусматривается прокладка новых трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой изоляции, проложенные заглубленно в железобетонных монолитных лотках в гидрофобной изоляции.

На расчётный срок тепловые нагрузки по части квартала 33 составят 1,3 Гкал/час, в том числе на первую очередь 0,65 Гкал/час.

Электроснабжение

Электроснабжение квартала 33 в г. Салехард осуществляется от РУ-6 кВ ПС «Центральная» и ПС «Турбинная» по кабельной ЛЭП-6 кВ через существующие трансформаторные подстанции. 

Для обеспечения электроснабжения проектируемых зданий предусмотрено подключение к новой ТП-№ 45, мощностью 2х1600 кВ с двумя трансформаторами, блочного типа заводской готовности в северном исполнении. Проектом учтены охранные зоны существующих электрических сетей и ТП-6/0,4 кВ, перенос электрических сетей выполнить с соблюдением требований ПУЭ.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых жилых зданий на расчётный срок составляет 599,2 кВт.

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 160 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах стальных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная. 

Протяжённость наружного освещения части квартала 33 г. Салехард 0,2 км, потребляемая мощность 2,2 кВт. 

Телефонная связь

Из существующих линий связи через квартал 33 г. Салехарда проложена кабельная линия связи (ТППБ 200×2, ДПС-016Т08-04-20,0). Распределительная сеть в жилом секторе построена стоечными воздушными линиями связи по крышам домов.

Принимая для проекта 100% обеспечение телефонной связью, Nкв = 160 номеров. В случае необходимости дооснастить существующую АТС с учетом роста потребности населения.

Так как этажность проектируемых жилых домов 9 этажей проектом предлагается проложить подземную кабельную линию связи (кабель ТППБ 200×2) от существующей АТС до проектируемых объектов. В подвальных помещениях проектируемых многоквартирных домов предлагается установить подъездные распределительные шкафы ШРП емкостью 100×2 и 100×2.

2.8 Результатом планировки территории части кварталал 33 является баланс террторий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчётным сроком 5 лет.
2.8.1

Баланс территории в границах проектирования

	№ п/п
	Показатели
	Площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Площадь территории в границах проектирования
	1,44

	1.1
	Площадь селитебной территории,

в том числе:
	0,82

	
	- жилых зон
	0,82

	
	из них:

- многоэтажная многоквартирная жилая застройка смешанной этажности
	0,82

	
	- объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	-

	
	- зеленых насаждений общего пользования
	-

	
	- зеленые насаждения специального назначения
	-

	2
	Производственные территории
	-

	
	- производственных объектов
	-

	
	- коммунально-складских объектов
	-

	3
	Площадь улично-дорожной сети
	0,32

	4
	Площадь территорий под объектами транспортной инфраструктуры
	-

	5
	Площадь территорий сельскохозяйственного использования
	-

	6
	Площадь лесов и кустарников
	-

	7
	Площадь, занятая под водой
	-

	8
	Прочие территории
	0,30


2.9 Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне:

2.9.1 Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. 

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

- организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

- зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

- плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

- планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

- наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих противопожарные разрывы;

- наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;

- организация маршрутов общественного транспорта с хорошей пешеходной доступностью;

- оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.

По данным Главного управления по делам ГО и ЧС ЯНАО, на территории города Салехарда опасных природных процессов, требующих превентивных защитных мер, нет. Однако в силу суровых климатических условий велика возможность и повторяемость ЧС природного характера:

- метелей, буранов;

- критически низких температур;

- временных затоплений небольших застроенных территорий в период весеннего паводка на р. Полуй.
2.9.2 Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают(
- обеспечение противопожарных разрывов между зданиями(
- обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению(
- устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники(
- устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Территория города Салехарда является сложной в пожарном отношении, значительная часть территории занята деревянными застройками. Степень пожарной опасности высокая.

При возникновении пожаров на котельных существует угроза возгорания жилого фонда в связи с тем, что котельные расположены в жилых кварталах города Салехарда.

При пожаре нефтепродуктов в резервуарах могут возникать взрывы, вскипание и их выброс, а в результате – разливы горящей жидкости. На характер развития пожаров большое влияние оказывают поведение и изменение состояния конструкций резервуаров. При вскипании резко увеличиваются температура (до 1500°С) и высота пламени.

2.9.3 В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от их вида и характера производства проводятся дополнительные мероприятия:

- на взрывоопасных и пожароопасных объектах;

- по защите населения от наводнений в период паводков и половодья;

- по защите от сильных ветров и метелей;

- по повышению противопожарной устойчивости лесов, профилактике лесных и торфяных пожаров;

- профилактические, противоэпидемиологические, противоэпизоотические, противоэпифитотические мероприятия.

2.9.4 Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и экологического характера осуществляется путем передачи соответствующих сообщений по городскому радио и телевидению от имени учреждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и контроль.

3 Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 3.1

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2014 год
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	1,44
	1,44

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1
	жилые зоны
	га
	0,62
	0,82

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.1
	многоэтажная застройка
	га
	0,03
	0,82

	
	
	%
	0,02
	56,9

	1.1.1.2
	среднеэтажная застройка
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.1.3
	малоэтажная застройка
	га
	0,62
	-

	
	
	%
	43,1
	-

	1.1.2
	общественно-деловые зоны
	га
	0,19
	-

	
	
	%
	13,2
	-

	1.1.3
	производственные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.4
	зоны транспортной и инженерной инфраструктур
	га
	0,30
	0,32

	
	
	%
	20,8
	22,2

	1.1.5
	рекреационные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.6
	зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.7
	под водой
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.8
	зоны специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.9
	режимные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.10
	иные зоны
	га
	0,30
	0,30

	
	
	%
	20,9
	20,9

	1.2
	Коэффициент застройки в границах проектирования
	
	0,04
	0,13

	1.3
	Коэффициент плотности застройки  в границах проектирования
	
	0,06
	0,81


	Продолжение таблицы 3.1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2014 год
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.5
	Из общей территории:
	
	
	

	1.5.1
	земли федеральной собственности
	га
	-
	

	1.5.2
	земли региональной собственности
	га
	-
	

	1.5.3
	земли муниципальной собственности
	га
	0,12
	

	1.5.4
	земли частной собственности
	га
	-
	

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Общая численность населения
	чел.
	36
	388

	2.2
	Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания
	чел. на га
	25
	269

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/ чел.
	14
	23

	3.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	1
	9

	3.3
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. кв. м
	0,64
	10,40

	3.3.1
	многоэтажная застройка
	тыс. кв. м
	-
	10,40

	
	
	%
	-
	100,0

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	3.3.2
	среднеэтажная застройка
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.3.3
	малоэтажная застройка
	тыс. кв. м
	0,64
	-

	
	
	%
	100,0
	-

	
	
	кол-во домов
	3
	-

	3.4
	Общий объем убыли жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	0,64

	
	
	% от общего объема убыли жилищного фонда
	-
	100,0

	
	
	кол-во домов
	-
	3

	
	в том числе:
	
	
	

	3.4.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	0,64

	
	
	%
	-
	100,0

	
	
	кол-во домов
	-
	3

	3.4.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.4.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.5
	Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.6
	Общий объем  нового жилищного строительства
	тыс. кв. м
	-
	10,40

	
	
	% от общего объема нового жилищного фонда
	-
	100,0

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	
	в том числе:
	
	
	

	3.6.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	10,40

	
	
	%
	-
	100,0

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	3.6.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.6.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.7
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	3.7.1
	на свободной территории
	тыс. кв. м
	-
	10,40

	
	
	%
	-
	100,0

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	3.7.2
	за счет реконструкции существующей застройки
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.8.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	

	3.8.1
	электроснабжением
	%
	100,0
	100,0

	3.8.2
	газоснабжением (централизованным)
	%
	0,0
	100,0

	3.8.3
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	100,0
	100,0

	3.8.4
	связью
	%
	100,0
	100,0

	3.8.5
	водоснабжением (централизованным)
	%
	100,0
	100,0

	3.8.6
	водоотведением (централизованным)
	%
	70,5
	100,0

	4
	КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения:
	
	
	

	4.1.1
	детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	-

	4.1.2
	общеобразовательные школы
	учащихся
	-
	-

	4.1.3
	учреждения дополнительного образования
	мест
	-
	-

	4.1.4
	учреждения начального и среднего профессионального образования
	объект
	-
	-

	4.2
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.1
	стационары всех типов
	коек
	-
	-

	4.2.2
	амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений 
в смену
	-
	-

	4.2.3
	станции скорой помощи
	автомобиль
	-
	-

	4.2.4
	аптеки
	объект
	-
	-

	4.2.5
	ФАП
	объект
	-
	-

	4.2.6
	дома-интернаты
	мест
	-
	-

	4.2.7
	специальные жилые дома
	мест
	-
	-

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.3.1
	спортивные залы
	кв. м площади пола
	-
	-

	4.3.2
	бассейны
	кв. м зеркала воды
	-
	-

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.4.1
	клубы
	мест
	-
	-

	4.4.2
	библиотеки
	тыс. экз.
	-
	-

	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1
	магазины
	кв. м торговой площади
	-
	-

	4.5.2
	рыночные комплексы
	кв. м торговой площади
	-
	-

	4.6
	Объекты общественного питания
	
	
	

	4.6.1
	объекты общественного питания
	мест
	-
	-

	4.7
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	-
	-

	
	в том числе по видам деятельности:
	
	
	

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	-
	-

	4.7.1
	количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	ед.
	-
	-

	
	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	
	-
	-

	4.7.2
	количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
	ед.
	-
	-

	4.7.3
	количество гостиниц
	ед.
	-
	-

	4.7.4
	количество мест в гостиницах
	ед.
	-
	-

	
	Банно-прачечное хозяйство
	
	
	

	4.7.5
	количество бань
	ед.
	-
	-

	4.7.6
	количество прачечных
	ед.
	-
	-

	4.7.7
	количество химчисток
	ед.
	-
	-

	
	производительность
	кг/в смену
	-
	-

	4.7.8
	Ритуальные услуги
	
	
	

	
	количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	ед.
	-
	-

	4.7.9
	Дорожно-мостовое хозяйство
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.7.10
	Механизированная уборка территорий и озеленение
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.8
	Объекты связи и финансового обслуживания
	
	
	

	4.8.1
	отделения связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	-
	-

	4.8.2
	отделения Сбербанка
	операционное место
	-
	-

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	протяженность улично-дорожной сети 
	км/га
	0,324 / 1,44
	0,43 / 1,44

	5.2
	протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км/га
	-
	-

	5.3
	из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	0,0
	0,0

	5.4
	обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей/ тыс. жителей
	-
	198

	5.5
	норма обеспеченности гаражами
	машино-мест
	-
	-

	5.6
	норма обеспеченности парковочными местами
	машино-мест
	-
	77

	5.7
	количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	4
	-

	5.8
	количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	-

	5.9
	количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	-
	87

	5.10
	количество парковочных мест в подземных автостоянках
	машино-мест
	-
	-

	5.11
	количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов
	машино-мест
	-
	68

	5.12
	протяженность ливневой канализации
	
	
	

	
	- закрытой
	м
	-
	-

	
	- открытой
	м
	-
	-

	5.13
	количество очистных сооружений поверхностного стока
	штук
	-
	-

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/
в сутки
	0,0045
	0,1513

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	0,0045
	0,1513

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.1.2
	вторичное использование воды
	%
	-
	-

	6.1.3
	производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/
 в сутки
	23,5
	23,5

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	23,5
	23,5

	6.1.4
	среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	-
	345

	
	в том числе
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	-
	300

	6.1.5
	протяженность сетей
	км
	0,110
	0,146

	6.2
	Канализация
	
	
	

	6.2.1
	общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	0,1513

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	0,1513

	
	в производственные сточные воды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.2.2
	производительность очистные сооружений канализации
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	14,0
	14,0

	6.2.3
	протяженность сетей
	км
	-
	0,0277

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт ч./ 
в год
	0,312
	5,248

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	млн. кВт ч./ 
в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт ч./ 
в год
	0,312
	5,248

	6.3.2
	потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт ч.
	20000
	12862

	
	в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды
	кВт ч.
	20000
	12862

	6.3.3
	источники покрытия электронагрузок
	МВт
	0,100
	0,600

	6.3.4
	протяженность сетей
	км
	0,100
	0,200

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	тепловые нагрузки - всего
	Гкал/час
	0,03
	1,3

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/час
	0,03
	1,3

	
	- на производственные нужды
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.2
	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/час
	-
	18,700

	6.4.3
	производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.4
	протяженность сетей
	км
	1,150
	0,146

	6.5
	Связь
	
	
	

	6.5.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.5.2
	Протяженность сетей
	км
	0,050
	0,300

	6.5.3
	объекты связи
	шт.
	-
	2

	6.5.4
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел./1000 чел.
	-
	515

	6.6
	Газоснабжение
	
	
	

	6.6.1
	расход газа
	млн. м3 / год
	-
	-

	6.6.2
	Протяженность сетей
	км
	-
	-
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