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1
Характеристика планируемого развития территории
1
Площадь территории квартала в проектных границах составляет 
7,64 га.
Численность населения квартала на расчетный срок принята равной 1410 человек.

Плотность населения составит – 185 чел./га.

2
Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3
Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

-
малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
-
малоэтажной индивидуальной застройки;

-
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

-
индивидуальной жилой застройки;

-
объектов торговли, бытового обслуживания.
Кроме того выделены территории:

-
предназначенные для благоустройства;

-
парков, скверов;
-
прочие.

4
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО и правилами землепользования и застройки муниципального образования городского образования городского округа Салехард.

5
Параметры планируемого развития территории:

5.1
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки включает в себя следующие объекты:

-
3 двухэтажных индивидуальных жилых дома (сущ.);:

-
многоквартирный жилой дом 2-х этажный (сущ.).
На I-ю очередь в границах квартала запроектировано:

· 1 пятиэтажный 3-х секционный жилой дом. Количество квартир – 60;

· 2 пятиэтажных 4-х секционных жилых дома. Количество квартир – 160;

· 1 пятиэтажный 6-ти секционный жилой дом. Количество квартир – 120;

· 1 пятиэтажный 7-ми секционный жилой дом. Количество квартир – 140.

На расчетный срок проекта запроектировано:

· 1 двухэтажный индивидуальный жилой дом;

· 1 пятиэтажный 3-х секционный жилой дом. Количество квартир – 60;

· 1 пятиэтажный 5-ти секционный жилой дом. Количество квартир – 100.

5.3
В составе территории административно-делового назначения размещены следующие объекты:
· Дополнительный офис отделения Салехардского ОСБ №1790 (сущ.) площадь застройки – 378,0 м2, площадь здания – 
243,20 м2, строительный объем – 1108,0 м3;
5.4
В составе территории объектов торговли, бытового обслуживания размещены следующие объекты:

-
магазин «Тройник» (сущ.), 1 этажное, площадь застройки – 981,8 м2, площадь здания – 889,30 м2, строительный объем – 941,0 м3;

-
магазин «Центральный» (сущ.), 3 этажное, площадь застройки – 672,0 м2, площадь здания – 1241,10 м2, строительный объем – 
3293,0 м3;

-
ателье (сущ.), 2 этажное, площадь застройки – 171,60 м2, площадь здания – 308,90 м2, строительный объем – 785,50 м3;

5.5
В составе территории коммунально-складских объектов размещены следующие объекты:

-
трансформаторная подстанция №79 (сущ.);

6
Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

6.1
В составе территории объектов транспортного обслуживания размещены следующие объекты:

-
автостоянка (проект), 3-х этажная, площадь застройки – 588,0 м2, площадь здания – 1587,60 м2, строительный объем – 7056,0 м3.

6.2
В проектируемом квартале принята следующая классификация дорог по видам:

· магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (ул. Республики);

· магистральная улица районного значения (транспортно-пешеходная) (ул. Трудовая);

· улицы местного значения (ул. Мичурина, ул. Глазкова).

Покрытие проезжих частей – асфальтобетонное, цементное. Ширина улиц в красных линиях застройки варьируется от 15,0 м до 30,0 м, с шириной проезжей части от 8,0 м до 14,0 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 1,13 км.

На территории квартала 48 запланировано размещение светофоров на следующих перекрестках:

· ул. Республики и ул. Мичурина;

· ул. Республики и ул. Трудовая.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к общественным зданиям по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята от 2,0 м до 2,5 м.
В настоящее время транспортное обслуживание населения представлено следующими маршрутами автобусов:

· по ул. Республики и ул. Мичурина – № 2;

· по ул. Мичурина, ул. Глазкова, ул. Павлова, ул. Республики – № 7;

· по ул. Мичурина, ул. Глазкова, ул. Павлова, ул. Республики – № 8.

По линии движения общественного транспорта расположены автобусные остановки. На перспективу на проектируемой территории квартала планируется организация дополнительных маршрутов:

· по ул. Мичурина, ул. Глазкова, ул. Павлова, ул. Республики – № 1;

·  по ул. Республики – № 8.

Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей многоквартирных жилых домов во дворах домов запроектированы 20 автомобильных парковок на 329 парковочных мест.

7
Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

7.1
Водоснабжение:

7.1.1
Город Салехард имеет централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение, которое снабжает водой жилой фонд, котельные, производство 
и административные здания.
7.1.2
На перспективу проектом предусматривается обеспечение холодным 
и горячим водоснабжением многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта. 
Таблица 7.1.2.1 – Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Наименование потребителей
	Численность населения, чел.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Расчетный расход, л/с

	
	
	Общий расход
	Общий расход
	Общий расход

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Жилые здания
	1410
	423,00
	17,63
	4,90

	2. Общественные здания
	40
	12,00
	0,50
	0,14

	Всего:
	1450
	435,00
	18,13
	5,04


Проект сетей водоснабжения квартала 48 г. Салехарда разработан на основании градостроительного задания на проектирование «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала 48, г. Салехарда». 

Трассировка сетей водопровода произведена с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-противопожарная схема водоснабжения квартала. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованны зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений, 
и основных водоводов.
7.2
Водоотведение:

7.2.1
Анализ реализации действующего Генерального плана показывает, что из мероприятий по развитию системы водоотведения частично выполнено лишь строительство разводящих сетей канализации в связи с подключением объектов нового строительства.

7.2.2
При проектировании системы канализации принято полное благоустройство жилых и общественных зданий для нового строительства и полное благоустройство сохраненных жилых домов.

Таблица 7.2.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению
	Наименование потребителей
	Численность населения, чел.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Расчетный расход, л/с

	
	
	Общий расход
	Общий расход
	Общий расход

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Жилые здания
	1410
	423,00
	17,63
	4,90

	2. Общественные здания
	40
	12,00
	0,50
	0,14

	Всего:
	1450
	435,00
	18,13
	5,04


7.2.3
Проект сетей канализации квартала 48 г. Салехарда разработан на основании градостроительного задания на проектирование «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала 48 г. Салехард». 

Проект выполнен согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.0401-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

7.3
Теплоснабжение:

7.3.1
Развитие системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в действующем Генеральном плане. 

Для увеличения надежности и качества теплоснабжения, улучшения экологической обстановки и вывода опасного производства из густозаселенного Центрального района города предлагается теплоснабжение квартала 48 осуществлять от крышных индивидуальных котельных, резервный источник теплоснабжения - котельная № 6 (МП «Салехардэнерго»).

Теплоснабжение объектов жилого фонда проектом предлагается осуществлять с использованием автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей.

Так же использование автоматизированных ИТП позволит использовать для подогрева воды для бытового горячего водоснабжения современные компактные пластинчатые теплообменники типа Alfa Laval непосредственно в здании.

7.4
Электроснабжение:

7.4.1
Электроснабжение жилищно-коммунального сектора квартала 48 в 
г. Салехард осуществляется от существующих сетей 6 кВ от ТП-3 6 кВ., выполнено основное электроснабжение, резервное электроснабжение выполнено от ТП-79. Электроснабжение проектируемого квартала осуществляется от одной проектируемой комплектной трансформаторной подстанций 
6/0,4 кВ. 
Проектируемая КТП-6/0,4 кВ выполнена с кабельными вводами 6 кВ. Питание КТП-6/0,4 кВ выполнено кабельными линиям 6 кВ, от существующих распределительных сетей 6 кВ, кабельными линиями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу.
7.4.2
Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 75 Вт устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная. 

Питающую сеть наружного освещения улиц, выполнить от шкафам наружного освещения установлено по проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Управление освещением, нового строительства централизованное. 

7.5
Газоснабжение:
7.5.1
Развитие системы газораспределения осуществлялось в соответствии с мероприятиями, предусмотренными действующим Генеральным планом. 

7.5.2
Схема газоснабжения квартала 48 принята тупиковой. Произведена закольцовка с 219х8,0 мм трубой низкого давления 0,0023 МПа по улице Республики.

Суммарный расход газа составляет 1639,14 м3/ч.

Таблица 7.5.2.1 – Технико-экономические показатели 48 квартала г. Салехарда
	№

п⁄п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Годовые расходы газа на отопление, вентиляцию и ГВС
	млн. м3/год
	2,85

	2
	Часовые расходы газа
	м3/час
	1639,143

	3
	Протяженность газопровода низкого давления в плане:

труба Ду 200;

труба Ду 150

труба Ду 100

труба Ду 50
	
м
м
м

м
	705,7

108,7

178,1

169,5


7.6
Телефонная связь:
7.6.1
Проектом предлагается переустройство существующей сети связи:

· демонтаж линий связи, попадающий в зону застройки;

· демонтаж  существующего РШ попадающего в зону застройки;

· прокладка новых линий связи к проектируемым зданиям

· установка и подключение нового РШ.
8
Результатом планировки территории квартала является баланс территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчетным сроком 7 лет.

Таблица 8.1 – Баланс территории в границах проектирования
	№ п/п
	Показатели
	Площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Площадь территории в границах проектирования
	7,64

	1.1
	Площадь селитебной территории,

в том числе:
	4,3

	
	- жилых зон
	3,54

	
	из них:

- среднеэтажная многоквартирная жилая  застройка

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- малоэтажная индивидуальная жилая застройка

- индивидуальная жилая застройка 
	3,24

0,07

0,16

0,07

	
	- объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	0,67

	
	- зеленых насаждений общего пользования
	0,09

	
	- зеленые насаждения специального назначения
	-

	2
	Производственные территории
	0,03

	
	- производственных объектов
	-

	
	- коммунально-складских объектов
	0,03

	3
	Площадь улично-дорожной сети
	2,33

	4
	Площадь территорий под объектами транспортной инфраструктуры
	0,08

	5
	Площадь территорий сельскохозяйственного использования
	-

	6
	Площадь лесов и кустарников
	-

	7
	Площадь, занятая под водой
	-


	8
	Прочие территории
	0,9


Таким образом, площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 7,64 га, из них жилая застройка займет 3,54 га (46,3 %).

Строительство новых жилых домов планируется на территории существующей жилой застройки.
9
Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне:

9.1
Основной задачей гражданской обороны является предупреждение 
или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. 

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

-
организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

-
зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

-
плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

-
планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

-
наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих противопожарные разрывы;

-
наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;

-
организация маршрутов общественного транспорта с хорошей пешеходной доступностью;

-
оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.

9.2
Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают(
-
обеспечение противопожарных разрывов между зданиями(
-
обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению(
-
устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники(
-
устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Территория города Салехарда является сложной в пожарном отношении, значительная часть территории занята деревянными застройками. Степень пожарной опасности высокая.

При возникновении пожаров на котельных существует угроза возгорания жилого фонда в связи с тем, что котельные расположены в жилых кварталах города Салехарда.

При пожаре нефтепродуктов в резервуарах могут возникать взрывы, вскипание и их выброс, а в результате – разливы горящей жидкости. На характер развития пожаров большое влияние оказывают поведение и изменение состояния конструкций резервуаров. При вскипании резко увеличиваются температура (до 1500ОС) и высота пламени.

9.3
В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от их вида и характера производства проводятся дополнительные мероприятия:

-
на взрывоопасных и пожароопасных объектах;

-
по защите населения от наводнений в период паводков и половодья;

-
по защите от сильных ветров и метелей;

-
по повышению противопожарной устойчивости лесов, профилактике лесных и торфяных пожаров;

-
профилактические,противоэпидемиологические, противоэпизоотические, противоэпифитотические мероприятия.

9.4
Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и экологического характера осуществляется путем передачи соответствующих сообщений по городскому радио и телевидению от имени учреждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и контроль.

2
Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2013 год
	Расчетный срок

2020 год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	7,64
	7,64

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1
	жилые зоны
	га
	2,08
	3,54

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.1
	индивидуальная застройка
	га
	0,17
	0,07

	
	
	%
	8,2
	0,9

	1.1.1.2
	малоэтажная индивидуальная застройка
	га
	1,91
	0,16

	
	
	%
	91,8
	2,1

	1.1.1.3
	малоэтажная многоквартирная застройка
	га
	
	0,07

	
	
	%
	
	0,9

	1.1.1.4
	среднеэтажная застройка
	га
	-
	3,24

	
	
	%
	-
	42,4

	1.1.2
	общественно-деловые зоны
	га
	0,46
	0,67

	
	
	%
	6,0
	8,7

	1.1.3
	производственные зоны
	га
	0,01
	0,03

	
	
	%
	0,1
	0,4

	1.1.4
	зоны транспортной и инженерной инфраструктур
	га
	-
	0,08

	
	
	%
	
	1,0

	1.1.5
	рекреационные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.6
	зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.7
	под водой
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.8
	зоны специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.9
	режимные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.10
	иные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.2
	Из общей территории:
	
	
	

	1.2.1
	земли федеральной собственности
	га
	-
	-

	1.2.2
	земли региональной собственности
	га
	-
	-

	1.2.3
	земли муниципальной собственности
	га
	-
	-

	1.2.4
	земли частной собственности
	га
	-
	-

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Общая численность населения
	чел.
	702
	1410
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	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2013 год
	Расчетный срок

2020 год

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/ чел.
	12,9
	23,3

	3.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	1-2
	1-5

	3.3
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. кв. м
	9,045
	32,908

	3.3.1
	среднеэтажная застройка
	тыс. кв. м
	-
	27,936

	
	
	%
	-
	84,9

	3.3.2
	малоэтажная застройка
	тыс. кв. м
	9,045
	4,971

	
	
	%
	100
	15,1

	3.3
	Общий объем убыли жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	% от общего объема убыли жилищного фонда
	-
	88,9

	
	
	кол-во домов
	-
	29

	
	в том числе:
	
	
	

	3.3.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.3.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.3.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	8,039

	
	
	%
	-
	88,9

	
	
	кол-во домов
	-
	29

	3.4
	Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	1,005

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	11,1

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	3.5
	Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. кв. м
	-
	32,908

	
	
	% от общего объема нового жилищного фонда
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	12
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	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2013 год
	Расчетный срок

2020 год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	в том числе:
	
	
	

	3.5.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	32,908

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	12

	3.5.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.5.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.6
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	3.6.1
	на свободной территории
	тыс. кв. м
	-
	32,908

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	12

	3.6.2
	за счет реконструкции существующей застройки
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.7.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	

	3.7.1
	электроснабжением
	%
	100,0
	100,0

	3.7.2
	газоснабжением (централизованным)
	%
	35,0
	100,0

	3.7.3
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	100,0
	100,0

	3.7.4
	связью
	%
	100,0
	100,0

	3.7.5
	водоснабжением (централизованным)
	%
	100,0
	100,0

	3.7.6
	водоотведением (централизованным)
	%
	-
	100,0

	4
	КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения:
	
	
	

	4.1.1
	детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	-

	4.1.2
	общеобразовательные школы
	учащихся
	-
	-

	4.1.3
	учреждения дополнительного образования
	мест
	-
	-

	4.1.4
	учреждения начального и среднего профессионального образования
	объект
	-
	-

	4.2
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.1
	стационары всех типов
	коек
	-
	-

	4.2.2
	амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений 
в смену
	
	-

	4.2.3
	станции скорой помощи
	автомобиль
	-
	-

	4.2.4
	Лабораторный корпус
	объект
	-
	-

	4.2.5
	ФАП
	объект
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2013 год
	Расчетный срок

2020 год

	1
	2
	3
	4
	5

	4.2.6
	дома-интернаты
	мест
	-
	-

	4.2.7
	специальные жилые дома
	мест
	-
	-

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.3.1
	бассейны
	кв. м зеркала воды
	-
	-

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.4.1
	клубы
	мест
	-
	-

	4.4.2
	библиотеки
	тыс. экз.
	-
	-

	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1
	магазины
	кв. м торговой площади
	1094,40
	1094,40

	4.5.2
	торговые комплексы
	кв. м торговой площади
	-
	-

	4.6
	Объекты общественного питания
	
	
	

	4.6.1
	объекты общественного питания
	мест
	-
	-

	4.7
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	-
	-

	
	в том числе по видам деятельности:
	
	
	

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	-
	-

	4.7.1
	количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	ед.
	-
	-

	
	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	
	-
	-

	4.7.2
	количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
	ед.
	-
	-
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	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
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	1
	2
	3
	4
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	Гостиничное хозяйство
	
	
	

	4.7.3
	количество гостиниц
	ед.
	-
	-

	4.7.4
	количество мест в гостиницах
	ед.
	-
	-

	
	Банно-прачечное хозяйство
	
	
	

	4.7.5
	количество бань
	ед.
	-
	-

	4.7.6
	количество прачечных
	ед.
	-
	-

	4.7.7
	количество химчисток
	ед.
	-
	-

	
	производительность
	кг/в смену
	-
	-

	4.7.8
	Ритуальные услуги
	
	
	

	
	количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	ед.
	-
	-

	4.7.9
	Дорожно-мостовое хозяйство
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.7.10
	Механизированная уборка территорий и озеленение
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.8
	Объекты связи и финансового обслуживания
	
	
	

	4.8.1
	отделения связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	-
	-

	4.8.2
	отделения Сбербанка
	операционное место
	1
	1

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	протяженность улично-дорожной сети 
	км
	1,11
	1,13

	5.2
	протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км/га
	-
	-

	5.3
	из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	-
	-

	5.4
	обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей/ тыс. жителей
	-
	300

	5.5
	количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	-
	-

	5.6
	количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	48

	5.7
	количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	-
	329

	5.8
	количество парковочных мест в подземных автостоянках
	машино-мест
	-
	-

	5.9
	количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов
	машино-мест
	-
	-
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	5.10
	протяженность ливневой канализации

-
закрытой

-
открытой
	
м
м
	-

439,70
	-

382,0

	5.11
	количество очистных сооружений поверхностного стока
	штук
	-
	-

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/
в сутки
	-
	5,04

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/с
	-
	5,04

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.1.2
	вторичное использование воды
	%
	
	

	6.1.3
	производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/
 в сутки
	-
	-

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.1.4
	среднесуточное водопотребление 
на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	-
	15

	
	в том числе
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	-
	15

	6.1.5
	протяженность сетей
	км
	1,90
	1,15

	6.2
	Канализация
	
	-
	

	6.2.1
	общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	456,75

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	435,0

	
	в производственные сточные воды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.2.2
	производительность очистные сооружений канализации
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.2.3
	протяженность сетей
	км
	0,12
	1,66

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт ч./ 
в год
	-
	4,70

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	млн. кВт ч./ 
в год
	-
	-
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	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт ч./ 
в год
	-
	0,55

	6.3.2
	источники покрытия электронагрузок
	МВт
	-
	-

	6.3.3
	протяженность сетей
	км
	0,26
	0,23

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	тепловые нагрузки - всего
	Гкал/час
	-
	6,64

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/час
	-
	6,64

	
	- на производственные нужды
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.2
	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.3
	производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.4
	протяженность сетей
	км
	1,87
	1,0

	6.5
	Связь
	
	
	

	6.5.1
	Протяженность сетей
	км
	1,79
	1,2

	6.5.3
	объекты связи
	шт.
	1
	2

	6.5.4
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел./1000 чел.
	-
	-

	6.6
	Газоснабжение
	
	-
	-

	6.6.1
	расход газа
	тыс. м3 / год
	-
	1639,14

	6.6.2
	Протяженность сетей
	км
	0,44
	1,08

	7
	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	7.1
	Расчетный расход дождевых вод
	
	
	

	
	- секундный
	л/с
	-
	126,96

	
	- часовой
	куб. м /ч
	-
	457,06

	
	- суточный
	куб. м/сут
	-
	152,35

	7.2
	Протяженность сетей
	км
	0,44
	0,22
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