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1
Характеристика планируемого развития территории
1
Площадь территории жилой застройки в проектных границах составляет 0,8071 га.
Численность населения жилой застройки на расчетный срок принята равной 348 человек.

Плотность населения составит – 399 чел./га.

2
Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3
Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:
-
малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

Кроме того выделены территории:

-
предназначенные для благоустройства;

-
прочие.

4
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО и правилами землепользования и застройки муниципального образования городского образования городского округа Салехард.

5
Параметры планируемого развития территории:

5.1
На I-й этап в границах застройки запроектировано:

1. Трехэтажный 23-х квартирный жилой дом корпус 1

2. Трансформаторная подстанция 2х 630 кВА -1 шт.

3. Сети тепловодоснабжения

4. Сети канализации

5. Сети электроснабжения

6. Проезды с асфальтобетонным покрытием

7. Тротуар с покрытием из тротуарной плитки

8. Площадка для установки мусорных контейнеров

На расчетный срок проекта запроектировано:

     1.
Трехэтажный 23-х квартирный жилой дом корпус 2

2. Трехэтажный 23-х квартирный жилой дом корпус 3

3. Трехэтажный 23-х квартирный жилой дом корпус 4; 5; 6

4. Детская площадка.
5. Благоустройство и озеленение территории.
5.3
В составе территории объекты административно-делового назначения отсутствуют.
5.4
В составе территории объекты торговли, бытового обслуживания отсутствуют.
5.5
В составе территории объекты коммунально-складских отсутствуют.
6.
Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

6.1
В составе территории, объекты транспортного обслуживания отсутствуют.
6.2
В проектируемом квартале принята следующая классификация дорог по видам:

· магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (ул. Объездная);

· магистральная улица районного значения (транспортно-пешеходная) (ул. Геологов);

· улицы местного значения.

Покрытие проезжих частей – асфальтобетонное, цементное. Ширина улиц в красных линиях застройки варьируется от 15,0 м до 20,0 м, с шириной проезжей части от 6,0 м до 19,0 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 0,250 км.

На территории жилой застройки не запланировано размещение светофоров 
Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к общественным зданиям по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята от 2,0 м до 2,5 м.
В настоящее время транспортное обслуживание населения представлено следующими маршрутами автобусов:

· по ул. Объездная – № 4;

По линии движения общественного транспорта расположены автобусные остановки. 

Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей многоквартирных жилых домов во дворах домов запроектированы 5 автомобильных парковок на 58 парковочных мест.

7
Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

7.1
Водоснабжение:

7.1.1
Город Салехард имеет централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение, которое снабжает водой жилой фонд, котельные, производство 
и административные здания.
7.1.2
На перспективу проектом предусматривается обеспечение холодным 
и горячим водоснабжением многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта. 
Таблица 7.1.2.1 – Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Наименование потребителей
	Численность населения, чел.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Расчетный расход, л/с

	
	
	Общий расход
	Общий расход
	Общий расход

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Жилые здания
	348
	104,4
	4,35
	1,21

	Всего:
	348
	104,40
	4,35
	1,21


Проект сетей водоснабжения жилой застройки г. Салехарда разработан на основании градостроительного задания на проектирование «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания жилой застройки, г. Салехарда». 

Трассировка сетей водопровода произведена с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-противопожарная схема водоснабжения жилой застройки. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованны зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений, 
и основных водоводов.
7.2
Водоотведение:

7.2.1
Анализ реализации действующего Генерального плана показывает, что из мероприятий по развитию системы водоотведения частично выполнено лишь строительство разводящих сетей канализации в связи с подключением объектов нового строительства.

7.2.2
При проектировании системы канализации принято полное благоустройство жилых и общественных зданий для нового строительства и полное благоустройство сохраненных жилых домов.

Таблица 7.2.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению
	Наименование потребителей
	Численность населения, чел.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Расчетный расход, л/с

	
	
	Общий расход
	Общий расход
	Общий расход

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Жилые здания
	348
	104,4
	4,35
	1,21

	Всего:
	348
	104,4
	4,35
	1,21


7.2.3
Проект сетей канализации жилой застройки г. Салехарда разработан на основании градостроительного задания на проектирование «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания жилой застройки г. Салехард». 

Проект выполнен согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.0401-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

7.3
Теплоснабжение:

7.3.1
Развитие системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в действующем Генеральном плане. 

Для увеличения надежности и качества теплоснабжения, улучшения экологической обстановки и вывода опасного производства из густозаселенного Центрального района города предлагается теплоснабжение жилой застройки осуществлять от котельной № 14 (МП «Салехардэнерго»).

Теплоснабжение объектов жилого фонда проектом предлагается осуществлять с использованием автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей.

7.4
Электроснабжение:

7.4.1
Электроснабжение жилищно-коммунального сектора жилой застройки в г. Салехард осуществляется от одной проектируемой комплектной трансформаторной подстанций 6/0,4 кВ. 
Проектируемая КТП-6/0,4 кВ выполнена с кабельными вводами 6 кВ. Питание КТП-6/0,4 кВ выполнено одножильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг сечением 1х150мм2 с медным проволочным экраном сеч. 35кв.мм в 6 кабелей (2линии по З кабеля): каждая из двух линий выполняется тремя кабелями, скрепленными в треугольник кабельными хомутами с шагом 1м. Кабели прокладываются в земле. 7.4.2

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 75 Вт устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная. 

Питающую сеть наружного освещения улиц, выполнить от шкафов наружного освещения установлено по проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Управление освещением, нового строительства централизованное. 

8
Результатом планировки территории жилой застройки является баланс территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчетным сроком 7 лет.

Таблица 8.1 – Баланс территории в границах проектирования
	№ п/п
	Показатели
	Площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Площадь территории в границах проектирования
	0,8071

	1.1
	Площадь селитебной территории,

в том числе:
	0,512

	
	- жилых зон
	0,29

	
	из них:

- среднеэтажная многоквартирная жилая  застройка

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- малоэтажная индивидуальная жилая застройка

- индивидуальная жилая застройка 
	-

0,29
-
-

	
	- объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	

	
	- зеленых насаждений общего пользования
	0,222

	
	- зеленые насаждения специального назначения
	-

	2
	Производственные территории
	

	
	- производственных объектов
	-

	
	- коммунально-складских объектов
	

	3
	Площадь улично-дорожной сети
	0,233

	4
	Площадь территорий под объектами транспортной инфраструктуры
	0,09

	5
	Площадь территорий сельскохозяйственного использования
	-

	6
	Площадь лесов и кустарников
	-

	7
	Площадь, занятая под водой
	-

	8
	Прочие территории
	0,062


Таким образом, площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 0,8071 га, из них жилая застройка займет 0,29 га (33,3 %).

Строительство новых жилых домов планируется на территории существующей жилой застройки.
9
Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне:

9.1
Основной задачей гражданской обороны является предупреждение 
или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. 

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

-
организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

-
зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

-
плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

-
планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

-
наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих противопожарные разрывы;

-
наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;

-
организация маршрутов общественного транспорта с хорошей пешеходной доступностью;

-
оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.

9.2
Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают(
-
обеспечение противопожарных разрывов между зданиями(
-
обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению(
-
устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники(
-
устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Территория города Салехарда является сложной в пожарном отношении, значительная часть территории занята деревянными застройками. Степень пожарной опасности высокая.

При возникновении пожаров на котельных существует угроза возгорания жилого фонда в связи с тем, что котельные расположены в жилых жилой застройких города Салехарда.

При пожаре нефтепродуктов в резервуарах могут возникать взрывы, вскипание и их выброс, а в результате – разливы горящей жидкости. На характер развития пожаров большое влияние оказывают поведение и изменение состояния конструкций резервуаров. При вскипании резко увеличиваются температура (до 1500ОС) и высота пламени.

9.3
В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от их вида и характера производства проводятся дополнительные мероприятия:

-
на взрывоопасных и пожароопасных объектах;

-
по защите населения от наводнений в период паводков и половодья;

-
по защите от сильных ветров и метелей;

-
по повышению противопожарной устойчивости лесов, профилактике лесных и торфяных пожаров;

-
профилактические,противоэпидемиологические, противоэпизоотические, противоэпифитотические мероприятия.

9.4
Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и экологического характера осуществляется путем передачи соответствующих сообщений по городскому радио и телевидению от имени учреждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и контроль.

2
Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2018 год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	0,8071
	0,8071

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1
	жилые зоны
	га
	-
	0,29

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.1
	индивидуальная застройка
	га
	
	

	
	
	%
	
	

	1.1.1.2
	малоэтажная индивидуальная застройка
	га
	
	

	
	
	%
	
	

	1.1.1.3
	малоэтажная многоквартирная застройка
	га
	-
	0,29

	
	
	%
	-
	33,3

	1.1.1.4
	среднеэтажная застройка
	га
	
	

	
	
	%
	
	

	1.1.2
	общественно-деловые зоны
	га
	
	

	
	
	%
	
	

	1.1.3
	производственные зоны
	га
	
	

	
	
	%
	
	

	1.1.4
	зоны транспортной и инженерной инфраструктур
	га
	-
	0,233

	
	
	%
	
	26,7

	1.1.5
	рекреационные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.6
	зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.7
	под водой
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.8
	зоны специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.9
	режимные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.1.10
	иные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	
	

	1.2
	Из общей территории:
	
	
	

	1.2.1
	земли федеральной собственности
	га
	-
	-

	1.2.2
	земли региональной собственности
	га
	-
	-

	1.2.3
	земли муниципальной собственности
	га
	-
	-

	1.2.4
	земли частной собственности
	га
	-
	-

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Общая численность населения
	чел.
	-
	348


 Продолжение таблицы 2.1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2018 год

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/ чел.
	-
	23,3

	3.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	-
	1-3

	3.3
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	5,260

	3.3.1
	среднеэтажная застройка
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	3.3.2
	малоэтажная застройка
	тыс. кв. м
	-
	5,260

	
	
	%
	-
	100

	3.3
	Общий объем убыли жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	% от общего объема убыли жилищного фонда
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	6

	
	в том числе:
	
	
	

	3.3.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.3.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.3.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.4
	Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.5
	Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. кв. м
	-
	5,260

	
	
	% от общего объема нового жилищного фонда
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	6


Продолжение таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2018 год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	в том числе:
	
	
	

	3.5.1
	по техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	5,260

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	6

	3.5.2
	по реконструкции
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.5.3
	по другим причинам
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.6
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	3.6.1
	на свободной территории
	тыс. кв. м
	-
	5,260

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	6

	3.6.2
	за счет реконструкции существующей застройки
	тыс. кв. м
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	3.7.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	

	3.7.1
	электроснабжением
	%
	-
	100,0

	3.7.2
	газоснабжением (централизованным)
	%
	-
	-

	3.7.3
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	-
	100,0

	3.7.4
	связью
	%
	-
	100,0

	3.7.5
	водоснабжением (централизованным)
	%
	-
	100,0

	3.7.6
	водоотведением (централизованным)
	%
	-
	100,0

	4
	КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения:
	
	
	

	4.1.1
	детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	-

	4.1.2
	общеобразовательные школы
	учащихся
	-
	-

	4.1.3
	учреждения дополнительного образования
	мест
	-
	-

	4.1.4
	учреждения начального и среднего профессионального образования
	объект
	-
	-

	4.2
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.1
	стационары всех типов
	коек
	-
	-

	4.2.2
	амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений 
в смену
	
	-

	4.2.3
	станции скорой помощи
	автомобиль
	-
	-

	4.2.4
	Лабораторный корпус
	объект
	-
	-

	4.2.5
	ФАП
	объект
	-
	-
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	2
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	4.2.6
	дома-интернаты
	мест
	-
	-

	4.2.7
	специальные жилые дома
	мест
	-
	-

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.3.1
	бассейны
	кв. м зеркала воды
	-
	-

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.4.1
	клубы
	мест
	-
	-

	4.4.2
	библиотеки
	тыс. экз.
	-
	-

	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1
	магазины
	кв. м торговой площади
	-
	-

	4.5.2
	торговые комплексы
	кв. м торговой площади
	-
	-

	4.6
	Объекты общественного питания
	
	
	

	4.6.1
	объекты общественного питания
	мест
	-
	-

	4.7
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	-
	-

	
	в том числе по видам деятельности:
	
	
	

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	-
	-

	4.7.1
	количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	ед.
	-
	-

	
	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	
	-
	-

	4.7.2
	количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
	ед.
	-
	-
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	Гостиничное хозяйство
	
	
	

	4.7.3
	количество гостиниц
	ед.
	-
	-

	4.7.4
	количество мест в гостиницах
	ед.
	-
	-

	
	Банно-прачечное хозяйство
	
	
	

	4.7.5
	количество бань
	ед.
	-
	-

	4.7.6
	количество прачечных
	ед.
	-
	-

	4.7.7
	количество химчисток
	ед.
	-
	-

	
	производительность
	кг/в смену
	-
	-

	4.7.8
	Ритуальные услуги
	
	
	

	
	количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	ед.
	-
	-

	4.7.9
	Дорожно-мостовое хозяйство
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.7.10
	Механизированная уборка территорий и озеленение
	
	
	

	
	количество организаций
	ед.
	-
	-

	4.8
	Объекты связи и финансового обслуживания
	
	
	

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	протяженность улично-дорожной сети 
	км
	-
	0,250

	5.2
	протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км/га
	-
	-

	5.3
	из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	-
	-

	5.4
	обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей/ тыс. жителей
	-
	300

	5.5
	количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	-
	-

	5.6
	количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	-

	5.7
	количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	-
	58

	5.8
	количество парковочных мест в подземных автостоянках
	машино-мест
	-
	-

	5.9
	количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов
	машино-мест
	-
	-


Продолжение таблицы 2.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
на 2015 год
	Расчетный срок

2018 год

	1
	2
	3
	4
	5

	5.10
	протяженность ливневой канализации

-
закрытой

-
открытой
	
м
м
	-

-
	-

250,0

	5.11
	количество очистных сооружений поверхностного стока
	штук
	-
	-

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/
в сутки
	-
	0,104

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/с
	-
	0,104

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.1.2
	вторичное использование воды
	%
	
	

	6.1.3
	производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/
 в сутки
	-
	-

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.1.4
	среднесуточное водопотребление 
на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	-
	15

	
	в том числе
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	-
	15

	6.1.5
	протяженность сетей
	км
	-
	0,378

	6.2
	Канализация
	
	-
	

	6.2.1
	общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	0,110

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	0,110

	
	в производственные сточные воды
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.2.2
	производительность очистные сооружений канализации
	тыс. куб. м/ 
в сутки
	-
	-

	6.2.3
	протяженность сетей
	км
	-
	0,297

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт ч./ 
в год
	-
	4,72

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	млн. кВт ч./ 
в год
	-
	-
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	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт ч./ 
в год
	-
	0,55

	6.3.2
	источники покрытия электронагрузок
	МВт
	-
	-

	6.3.3
	протяженность сетей
	км
	-
	0,55

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	тепловые нагрузки - всего
	Гкал/час
	-
	0,397

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/час
	-
	0,397

	
	- на производственные нужды
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.2
	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.3
	производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.4
	протяженность сетей
	км
	-
	0,369

	6.5
	Связь
	
	
	

	6.5.1
	Протяженность сетей
	км
	-
	-

	6.5.3
	объекты связи
	шт.
	-
	-

	6.5.4
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел./1000 чел.
	-
	-

	6.6
	Газоснабжение
	
	-
	-

	6.6.1
	расход газа
	тыс. м3 / год
	-
	-

	6.6.2
	Протяженность сетей
	км
	-
	-

	7
	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	7.1
	Расчетный расход дождевых вод
	
	
	

	
	- секундный
	л/с
	-
	-

	
	- часовой
	куб. м /ч
	-
	-

	
	- суточный
	куб. м/сут
	-
	-

	7.2
	Протяженность сетей
	км
	-
	-
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