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Утверждены
решением Городской Думы

города Салехарда

от  30 октября  2015 года №  82
Правила землепользования

и застройки города Салехарда
Часть III
Градостроительные регламенты
ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 101)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Многоэтажная жилая застройка
	Этажность – от 6 до 9 эт.

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Коэффициент застройки - 0,3.

Коэффициент плотности  застройки - 0,8.
Минимальный размер земельного участка – 0,1 Га


	Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

	Образование и просвещение.
	Этажность - до 4 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения –  10
Минимальный отступ от границы красной линии – 25м.

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается

	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Культурное развитие.

Общественное управление.

Деловое управление.

Магазины.

Банковская и страховая деятельность.

Общественное питание.

Гостиничное обслуживание.
	Этажность - до 2 эт.

Общая площадь помещений - 70-200 кв.м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границы красной линии учреждения здравоохранения:

- больничные корпуса – 30 м,

- поликлиники - 15 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80

	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

	Спорт
	Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Обслуживание жилой застройки
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80

	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Объекты обслуживания жилой застройки не должны причинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям, требовать установления санитарной зоны

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 102)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Среднеэтажная жилая застройка.
	Этажность – от 4 до 5 эт.

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Коэффициент застройки - 0,25.

Коэффициент плотности  застройки - 0,7.
Минимальный размер земельного участка – 0,1 Га. Максимальный размер – не устанавливается 


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

	Образование и просвещение.
	Этажность - до 4 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальный отступ от границы красной линии – 25м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается


	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Культурное развитие.

Общественное управление.

Деловое управление.

Магазины.

Банковская и страховая деятельность.

Общественное питание.
Гостиничное обслуживание.
	Этажность - до 3 эт.

Общая площадь помещений - 70-200 кв.м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границы красной линии учреждения здравоохранения:

- больничные корпуса – 30 м,

- поликлиники - 15 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

	Спорт
	Высота – до 20 м.
Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов. Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Обслуживание жилой застройки
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80

	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Объекты обслуживания жилой застройки не должны причинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям, требовать установления санитарной зоны

	Общее пользование территории
	  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Малоэтажная жилая застройка
	Этажность – от 2 до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии улиц– 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.

Минимальный отступ от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный размер земельных участков – от 0,09 га. Максимальный размер – не устанавливается
Коэффициент застройки - 0,3.

Коэффициент плотности  застройки - 0,6.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке



	Индивидуальное жилищное строительство


	Этажность - до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии улиц– 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.

Минимальный отступ от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Размеры земельных участков – от 0,05 до 0,09 га.


	

	Блокированная жилая застройка
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии улиц– 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.

Минимальный отступ от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, свободных от блокировки – 1 м.

Коэффициент застройки - 0,2.

Коэффициент плотности  застройки - 0,4.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 Га Максимальный размер земельного участка – 0,09 Га.


	

	Образование и просвещение.
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 50.

Минимальный отступ от границы красной линии – 25м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов. Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается


	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Культурное развитие.

Общественное управление.

Деловое управление.

Магазины.

Общественное питание.

Гостиничное обслуживание.
	Этажность - до 2 эт.

Общая площадь помещений - 70-200 кв.м.
Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границы красной линии учреждения здравоохранения:

- больничные корпуса – 30 м,

- поликлиники - 15 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 
Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке



	Спорт
	Высота – до 20 м.
Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов. Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Высота - до 4 м.

Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальны размерй земельного участка  - не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Объекты инженерно-технического обеспечения жилой застройки
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка -1 м.
Минимальный и максимальный размер земельного участка  - не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	

	Объекты хозяйственного назначения
	Высота – до 3 м.

Общая площадь – до 60 кв.м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов 

Минимальный и максимальный размер земельного участка  - не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Допускается в качестве вспомогательных объектов на земельных участках индивидуальной жилой застройки

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ (ЖЗ 105)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Многоэтажная жилая застройка
	Этажность – от 9 до 18 эт.

Минимальный процент озеленения – 20.

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный размер земельного участка – 0,2 Га

Максимальный размер земельного участка - не устанавливается

Максимальный процент застройки - 30

	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Культурное развитие.

Общественное управление.

Деловое управление.

Магазины.

Банковская и страховая деятельность.

Общественное питание.

Гостиничное обслуживание.
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Встроенно-пристроенные в первые этажи

	Обслуживание жилой застройки
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки –  не устанавливается 

	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Встроенно-пристроенные в первые этажи


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА (ЖЗ 106)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Малоэтажная жилая застройка
	Этажность – от 2 до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии улиц– 5 м.

Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.

Минимальный отступ от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Размеры земельных участков – от 0,09 га. Максимальный размер земельного участка – не устанавливается
Коэффициент застройки - 0,3.

Коэффициент плотности  застройки - 0,6.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке



	Блокированная жилая застройка
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии улиц– 5 м.

Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.

Минимальный отступ от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, свободных от блокировки – 1 м.

Коэффициент застройки - 0,2.

Коэффициент плотности  застройки - 0,4.

Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Размеры земельных участков – от 0,04 до 0,09 га.


	

	Образование и просвещение.
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 50.

Минимальный отступ от границы красной линии – 25м.

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается


	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Культурное развитие.

Общественное управление.

Деловое управление.

Магазины.

Общественное питание.

Гостиничное обслуживание.
	Этажность - до 2 эт.

Общая площадь помещений - 70-200 кв.м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границы красной линии учреждения здравоохранения:

- больничные корпуса – 30 м,

- поликлиники - 15 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке



	Спорт
	Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный  и максимальный размер земельного участка – не устанавливается 

 Минимальный  процент застройки – 20, максимальный - 80


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Высота - до 4 м.

Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 

Минимальный и максимальны размер земельного участка  - не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Объекты инженерно-технического обеспечения жилой застройки
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 

Минимальный и максимальны размер земельного участка  - не устанавливается 

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 201)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Общественное управление. 

Деловое управление.
Банковская и страховая деятельность.
	Этажность – до 5 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

 Минимальный   и максимальный размер – не устанавливается
Максимальный процент застройки - 80
Минимальный процент застройки- 20 . 
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Культурное развитие.

Обеспечение научной деятельности.

Магазины.

Общественное питание.

Гостиничное обслуживание.

Образование и просвещение

Спорт


	Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границы красной линии учреждения здравоохранения:

- больничные корпуса – 30 м,

- поликлиники - 15 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размеры земельного участка – не устанавливаются 

Максимальный процент застройки - 80

Минимальный процент застройки- 20 .


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Стоянки автомобильного транспорта
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 203)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Торговые центры (Торгово-развлекательные центры)

Рынки.

Магазины.

Общественное питание.


	Этажность – до 5 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный   и максимальный размер земельного участка – не устанавливается
Максимальный процент застройки - 80
Минимальный процент застройки- 20 .


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Общественное управление.

Обеспечение научной деятельности.

Деловое управление.

Банковская и страховая деятельсность.

Гостиничное обслуживание.

Спорт.
	Этажность – до 2 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м. Минимальный отступ от границы красной линии учреждения здравоохранения:

- больничные корпуса – 30 м,

- поликлиники - 15 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Стоянки автомобильного транспорта
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	

	Развлечения.

Культурное развитие.
	Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	



ЗОНА УЧЕБНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОДЗ 204)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Образование и просвещение.


	Этажность - до 4 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 10.

Минимальный отступ от границы красной линии – 25м.

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный размер земельного участка по  уличному фронту – 22 м.

Максимальный процент застройки – 80
Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил 
Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

	Обеспечение научной деятельности.
	Этажность - до 4 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный размер земельного участка по  уличному фронту – 22 м.

Максимальный процент застройки – 80
Минимальный процент застройки - 20


	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание
	Этажность - 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80
Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 205)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Культурное развитие.

Развлечения
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный размер земельного участка по  уличному фронту – 22 м.

Максимальный процент застройки – 80
Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Общественное управление.

Деловое управление.

Торговые центры.

Магазины.

Общественное питание.

Спорт
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80
Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Спорт
	Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Магазины.

Общественное питание.


	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Общая площадь помещений – 70-200 кв.м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Здравоохранение.


	Этажность – до 7 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии учреждения здравоохранения:

- больничные корпуса – 30 м,

- поликлиники - 15 м..

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Религиозное использование.


	Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 208)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Стоянки автомобильного транспорта
	Этажность – до 2 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Бытовое обслуживание

Здравоохранение

Образование и просвещение
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА КУЛЬТОВАЯ (ОДЗ 210)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Религиозное использование
	Высота – до 30 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки не устанавливается 

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  не установлены
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО – ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 212)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Здравоохранение.

Образование и просвещение.

Культурное развитие.

Общественное управление.

Обеспечение научной деятельности.

Ветеринарное обслуживание.

Деловое управление.

Торговые центры (Торгово-развлекательные центры)

Магазины.

Банковская и страховая деятельность.

Общественное питание.

Гостиничное обслуживание.

Развлечения.

Обеспечение обороны и безопасности

Обеспечение внутреннего правопорядка

Историческая
	Этажность – до 5 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

	Спорт
	Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Недопустимо перепрофилирование объектов.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Обслуживание автотранспорта.
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Стоянки автомобильного транспорта
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20


	

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПР 301)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Недропользование.

Тяжелая промышленность.

Легкая промышленность.

Пищевая промышленность.

Нефтехимическая промышленность.

Строительная промышленность.

Энергетика.

Заготовка древесины

	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Коэффициент застройки - 0,8.

Коэффициент плотности  застройки - 2,4.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Коммунальное обслуживание.

Магазины.

Общественное питание.

Склады.


	Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Деловое обслуживание.

Бытовое обслуживание.


	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	

	Обслуживание автотранспорта
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, свободной от блокировки – 1 м.

Максимальный процент застройки –  90

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Склады


	Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ (ПР 302)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Коммунальное обслуживание.

Склады.

Обеспечение вооруженных сил


	Этажность – 2 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Коэффициент застройки - 0,6.

Коэффициент плотности  застройки - 1,8.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Магазины.

Общественное питание.

Деловое обслуживание.

Бытовое обслуживание.


	Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Обслуживание автотранспорта
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, свободной от блокировки – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению



	


ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Коммунальное обслуживание.

Трубопроводный транспорт
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  не установлены
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Обслуживание автотранспорта, за исключением объектов хранения индивидуального автомобильного транспорта.

Железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт.

Водный транспорт.

Воздушный транспорт.

Трубопроводный транспорт.
	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Высота - до 4 м.

Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка, свободной от блокировки – 1 м
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Деловое обслуживание.
Магазины.

Общественное питание.


	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, ТУРИЗМА И САНАТОРНО_КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ (РЗ 601)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Отдых (рекреация)

Спорт.

Природно-познавательный туризм.

Охота и рыбалка.

Причалы для маломерных судов.

Поля для гольфа или конных прогулок.

Историческая деятельность.

Курортная деятельность

Деятельность по особой охране и изучению природы
	Этажность - до 3 эт.

Максимальный процент застройки - 50.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Не допускается размещение объектов отдыха в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Культурное развитие.

Деловое управление.

Магазины.

Общественное питание.

Гостиничное обслуживание.

Развлечения.
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Общая площадь помещений – 70 - 500кв.м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 5 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 602)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Озелененные территории общего пользования
	Минимальный процент озеленения ценными породами деревьев – 50.

Минимальный отступ от границы красной линии – 10 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии.

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	.
Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил
Разработать проект благоустройства


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Культурное развитие.

Магазины.

Общественное питание.

Спорт

Природно-познавательный туризм.

Историческая деятельность 
	Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 10 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 50

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	 Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты хозяйственного назначения 
	Высота – до 3 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 10 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные  размер земельного участка и процент застройки – не устанавливается
	

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (РЗ 603)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Деятельность по особой охране и изучению природы
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


	Охрана природных территорий
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Лесные плантации

Заготовка лесных ресурсов
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  не устанавливаются
ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХЗ 702)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Овощеводство.

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур.

Садоводство.

Скотоводство.

Звероводство.

Птицеводство.

Свиноводство.

Пчеловодство.

Рыбоводство.

Научное обеспечение сельского хозяйства.

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Питомники.

Обеспечение сельскохозяйственного производства.

Лесные плантации

Заготовка лесных ресурсов.
	Этажность – до 2 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,04 до 0,5 га.
Площадь земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - от 0,5 до 15,0 га.

 Процент застройки – не устанавливается

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод


	Формирование новых участков для крестьянского фермерского и личного подсобного хозяйств осуществлять за границами населенного пункта.
Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Коммунальное обслуживание.

Ветеринарное обслуживание.

Деловое управление.

Склады.
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


	Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта
	Высота - до 10 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, свободной от блокировки – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Минимальные и максимальные размеры земельного участка и процент застройки -- не устанавливаются
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	


ЗОНА ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХЗ 703)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Размещение дачных домов и садовых домов.

Растениеводство.

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Овощеводство.

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур.

Садоводство. 

Питомники.


	Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Площадь земельного участка для индивидуального дачного строительства от 0.04 до 0,06 га.

Площадь земельного участка для садоводства от 0.04 до 0,06 га.

Площадь земельного участка для огородничества от 0.02 до 0,04 га.
Максимальный процент  застройки  - не устанавливается

	В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Магазины.

Общественное питание.


	Этажность – до 2 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

 Минимальные и максимальные размеры земельного участка и процент застройки -- не устанавливаются
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


	Коммунальное обслуживание.

Социальное обслуживание.

Бытовое обслуживание.

Ветеринарное обслуживание.


	Этажность – 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

  Минимальные и максимальные размеры земельного участка и процент застройки -- не устанавливаются
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерно-технического обеспечения 
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


	Объекты хозяйственного назначения
	Высота – до 3 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
	

	Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Высота - до 4 м.

Этажность – 1 эт.

Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные к основному виду использования и объектам хозяйственного назначения.

Минимальный отступ от границы красной линии – 3 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки  - не устанавливается
	

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Ритуальная деятельность
	Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки –не устанавливается

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.
	Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов (Федеральный закон от 12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»)


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Религиозное использование
	Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы красной линии – 6 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.

Максимальный процент застройки – 80

Минимальный процент застройки - 20

Минимальный и максимальный размер участка – не устанавливается.


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Общее пользование территории
	 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению


	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 802)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Специальная.
Коммунальное обслуживание.
	Этажность – 1 эт. 

Минимальные размеры скотомогильника (биометрическая яма) - 600 кв.м.
Максимальный процент застройки –не устанавливается

Минимальный отступ от границ красных линий, земельного участка не подлежит установлению.
	Размещение объектов складирования и захоронения отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с учетом положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  не установлены
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  не установлены.
ЗОНА ЗАЩИТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ (ПТЗ 900)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Запас
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	Отсутствие хозяйственной деятельности.
Размещение санитарно-защитного озеленения.


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  не установлены
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены
ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (УЗ 1000)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены
ЗОНА АКВАТОРИЙ (АЗ 1100)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Водные объекты
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил


	Гидротехнические сооружения
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Общее пользование водными объектами. Специальное пользование водными объектами.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению
	Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 4 части I Правил



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены






PAGE  
32

