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Муниципальное образование город Салехард
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  Правила землепользования и 

застройки города Салехарда

 Принято Городской Думой

   города Салехарда

      24 октября  2014 года

 Статья 1
           Внести в Правила землепользования и застройки города Салехарда, утвержденные решением Городской Думы  муниципального образования  город Салехард от  17 апреля 2014 года № 21,  следующие изменения:

           1. В  Градостроительных  регламентах   для планировочного  микрорайона  01:35:

 -   границу территориальной зоны озелененных территорий общего пользования РЗ 602 уменьшить  на 5500 кв.м.;
- границу территориальной зоны культурно-досугового назначения ОДЗ 205 уменьшить на 1420 кв.м.;

- дополнить зоной многоэтажной жилой застройки повышенной этажности ЖЗ 105 площадью 7700 кв.м.;
- установить следующие параметры разрешенного использования для территориальной зоны ЖЗ 105:
ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ (ЖЗ 105)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность – от 9 до 18 эт.
Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5 м.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
	Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты здравоохранения.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения.

Объекты торгового назначения и общественного питания.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культурно-досугового назначения.
Объекты административно-делового назначения
	 Этажность – до 3-х этажей
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.


	Встроенно-пристроенные  в первые этажи

	Стоянки автомобильного транспорта
	Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
	Встроенно-пристроенные  в первые этажи

	Парковка (парковочное место)
	
	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
	


          Статья 2

 1. Опубликовать настоящее решение в городской   газете «Полярный круг» и разместить на официальном сайте  муниципального образования  город Салехард   - www.salekhard.org.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Городской Думы





          В.К. Мартынюк
города Салехарда
г. Салехард
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