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Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	14 октября 2011 года
	                                                      № 480


Об утверждении проекта планировки и  проекта межевания  

территории  квартала 18, г. Салехард

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года                        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 статьи 13 Устава муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить  проект  планировки   и  проект межевания территории квартала 18, г. Салехард, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири» (г. Омск), в составе согласно приложению № 1, с основными технико-экономическими показателями согласно приложению № 2. 
2. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И.Беляев) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Полярный круг» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       Первый заместитель 

Главы Администрации города 





             С.А.Бурдыгин









Приложение № 1









к постановлению Администрации 









города Салехарда









от 14 октября 2011 года № 480
Состав 

утверждаемой части проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала 18, г. Салехард
	№ п/п 
	Наименование технической документации
	Инв. №

	1.
	Положение о размещении объектов капитального строительства
	217-28/11/1

	2. 
	Разбивочный чертеж красных линий М 1:500
	71-/10/11/1

	3.
	Схема организации транспорта и сети дорог и улиц 

М 1:500
	217-30/11/1

	4.
	Схема границ зон планируемого размещения  объектов капитального строительства М 1:500
	217-31/11/1

	5.
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Сводный чертеж М 1:1000
	71-17/11/1

	6. 
	Проект межевания территории квартала 33 г.Салехарда  ЯНАО. Пояснительная записка (по состоянию на 11.08.2001)
	218-7/11/1










Приложение № 2









к постановлению Администрации 









города Салехарда









от 14 октября 2011 года № 480
Основные технико-экономические показатели 

утверждаемой части проекта планировки и   проекта 
межевания территории  квартала 18, г. Салехард
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1.
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1.
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	 32,64
	32,64

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.
	Жилые зоны
	га
	  5,10
	2,84

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.1.
	многоэтажная застройка
	га
	-
	1,56

	
	
	%
	-
	4,8

	1.1.1.2.
	среднеэтажная застройка
	га
	0,94
	-

	
	
	%
	2,9
	-


	1.1.1.3.
	малоэтажная застройка
	га
	4,16
	1,28

	
	
	%
	   12,8
	3,9

	1.1.2.
	Общественно-деловые зоны               
	га
	 7,48
	7,76

	
	
	%
	22,8
	23,7

	1.1.3.
	Производственные зоны
	га
	3,02
	0,78

	
	
	%
	9,3
	2,5

	1.1.4.
	Зоны транспортной и инженерной инфраструктур
	га
	4,14
	6,14

	
	
	%
	 12,7
	18,8

	1.1.5.
	Рекреационные зоны
	га
	 1,41
	 12,53

	
	
	%
	4,3
	38,4

	1.1.6.
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.7.
	Зоны специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.8.
	Режимные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.9.
	Иные зоны
	га
	10,39

31,8
	2,07

6,3

	
	
	%
	
	

	1.2.
	Коэффициент застройки 
	 
	0,077
	0,088

	1.3.
	Коэффициент плотности застройки «брутто»
	 кв.м./Га
	 1769
	2321

	1.4.
	Коэффициент застройки «нетто»
	кв.м./Га 
	1585
	8767

	1.5.
	Из общей территории:
	
	
	

	1.5.1.
	земли федеральной собственности
	га
	1,98
	-

	1.5.2.
	земли региональной собственности
	га
	5,97
	-

	1.5.3.
	земли муниципальной собственности
	га
	10,83
	-

	1.5.4.
	земли частной собственности
	га
	0,44
	-

	2.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	2.1.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2 / чел.
	18
	32

	2.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	1-7
	2-7

	2.3.
	Общий объём жилищного фонда
	тыс. м2
	18,31
	18,23

	2.3.1.
	Многоэтажная застройка
	тыс. м2
	8,76
	 15,1

	
	
	%
	47,8
	82,8

	
	
	кол-во домов
	1
	3

	2.3.2.
	Среднеэтажная застройка
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.3.3.
	Малоэтажная застройка
	тыс. м2
	9,55
	3,12

	
	
	%
	52,2
	17,1

	
	
	кол-во домов
	19
	10

	2.4.
	Общий объём убыли жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	 9,40

	
	
	% от общего объёма убыли жилищного фонда
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	18

	
	в том числе:
	
	
	

	2.4.1.
	по техническому состоянию   
	тыс. м2
	-
	 9,40

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	
	18

	2.4.2.
	по  реконструкции
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.4.3.
	по другим причинам
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.5.
	Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	 8,90

	
	
	% от общего объёма существую-щего жилищного фонда
	-
	 48.8

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	2.6.
	Общий объём нового жилищного строительства
	тыс. м2
	-
	 9,32

	
	
	% от общего объёма нового жилищного строительства
	-
	 51,1

	
	
	кол-во домов
	-
	11


	
	в том числе:
	
	
	

	2.6.1.
	По техническому состоянию   
	тыс. м2
	-
	 9,32

	
	
	%
	-
	51.1

	
	
	кол-во домов
	-
	11

	2.6.2.
	По  реконструкции
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.6.3.
	По другим причинам
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.7.
	Из общего объёма нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	2.7.1.
	На свободной территории
	тыс. м2
	-
	  4,50

	
	
	%
	-
	 48,20

	
	
	кол-во домов
	-
	5

	2.7.2.
	За счёт  реконструкции существующей застройки
	тыс. м2
	-
	 4,83

	
	
	%
	-
	 51,8

	
	
	кол-во домов
	-
	6

	2.8.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	

	2.8.1.
	электроснабжением
	%
	100
	100

	2.8.2.
	газоснабжением (централизованным)
	%
	0
	100

	2.8.3.
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	 90,3
	100

	2.8.4.
	связью
	%
	100
	100

	2.8.5.
	водоснабжением (централизованным)
	%
	81,1
	100

	2.8.6.
	водоотведением (централизованным)
	%
	 49.2
	100

	3.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	3.1.
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	3.1.1.
	Детское дошкольное учреждение
	мест
	-
	160

	3.1.2.
	Общеобразовательная школа
	учащихся
	-
	-

	3.1.3.
	Учреждения дополнительного образования
	мест
	-
	-

	3.1.4.
	Учреждения  начального и среднего профессионального образования
	объект
	3
	3

	3.2.
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения
	
	
	

	3.2.1.
	Стационары всех типов
	коек
	-
	-

	3.2.2.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	- 
	- 

	3.2.3.
	Станция скорой помощи
	автомобиль
	-
	-

	3.2.4.
	Аптека
	объект
	-
	-

	3.2.5.
	ФАП
	объект
	-
	-

	3.2.6.
	Дома-интернаты
	мест
	-
	-

	3.2.7.
	Специальные жилые дома
	мест
	-
	-

	3.3.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	3.3.1.
	 Спортивные комплексы
	 объект
	1
	2

	 3.2.
	Бассейн
	кв.м зеркала воды
	- 
	275

	3.4.
	Объекты культурно-досугового назначения
	 
	
	

	3.4.1.
	Клуб
	мест
	-
	-

	3.4.3.
	Библиотека
	тыс. экз.
	-
	-

	3.5.
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	3.5.1.
	Магазины
	кв.м торговой площади
	 211,5
	211,5

	3.5.2.
	Рыночный комплекс
	кв.м торговой площади
	-
	-

	3.6.
	Объекты общественного питания
	
	
	

	3.6.1.
	Объекты общественного питания
	мест
	-
	-

	3.7.
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	

	
	в том числе по видам деятельности:
	
	
	

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	
	

	3.7.1.
	Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах


	ед.
	-
	-

	
	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов
	
	
	

	3.7.2.
	Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов
	ед.
	-
	-

	
	Гостиничное хозяйство
	
	
	

	3.7.3.
	Количество гостиниц
	ед.
	-
	-

	3.7.4.
	Количество мест в гостиницах
	ед.
	-
	-

	
	Банно-прачечное хозяйство
	
	
	

	3.7.5.
	Количество бань
	ед.
	-
	-

	3.7.6.
	Количество прачечных
	ед.
	-
	-

	3.7.7.
	Количество химчисток
	ед.
	-
	-

	
	производительность
	кг/в смену
	-
	-

	3.7.8.
	Ритуальные услуги
	
	
	

	
	Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	ед.
	-
	-

	3.7.9.
	Дорожно-мостовое хозяйство
	
	
	

	
	Количество организаций
	ед.
	-
	-

	3.7.10.
	Механизированная уборка территорий и озеленение
	
	
	

	
	Количество организаций
	ед.
	-
	-

	3.8.
	Объекты, сооружения, предназначенные для уничтожения  биологических отходов
	объект
	-
	-

	3.9.
	Объекты связи и финансового обслуживания
	
	
	

	3.9.1.
	Отделение связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	-
	-

	3.9.2.
	Отделение сбербанка
	операционное место
	-
	-

	3.10
	Другие общественно-деловые объекты
	объект
	3
	3

	4.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	4.1.
	Протяжённость улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	км/кв. м
	 1, 45/ 32640
	  1,45/32640

	4.2.
	Протяжённость автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км/кв. м
	-
	-

	4.3.
	Количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	6
	10

	4.4.
	Количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	-

	4.5.
	Количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	-
	 263

	4.6.
	Количество парковочных мест в подземных автостоянках
	машино-мест
	-
	-

	4.7.
	Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов
	машино-мест
	-
	 263

	4.8.
	Протяжённость ливневой канализации

- закрытой

- открытой
	м

м
	-

 -
	-

  2551

	4.9.
	Количество очистных сооружений поверхностного стока
	штук
	-
	-

	5.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	5.1
	Водоснабжение
	
	
	

	5.1.1.
	Водопотребление
	
	
	

	
	всего
	тыс. куб. м/

в сутки
	0, 378
	0, 795

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды
	тыс. куб. м/

в сутки
	0,265
	0,805

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/

в сутки
	-
	-

	5.1.2.
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-

	5.1.3.
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/

в сутки
	23,5
	23,5

	
	в том числе водозабо​ров подземных вод
	тыс. куб. м/

в сутки
	23,5
	23,5

	5.1.4.
	Среднесуточное водопотребление

на 1 человека
	л/в сутки на 

чел.
	-
	345

	
	в том числе
	
	
	

	
	- на хо​зяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.


	-
	300

	5.1.5.
	Протяжённость сетей
	км
	 2,836
	3,48

	5.2.
	Канализация
	
	
	

	5.2.1.
	Общее поступление сточ​ных вод
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/

в сутки


	0,295
	0,795

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-быто​вые сточные воды
	тыс. куб. м/

в сутки
	0,221
	0,795

	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м/

в сутки
	-
	-

	5.2.2.
	Производительность очистных сооружений ка​нализации
	тыс. куб. м/

в сутки
	14,0
	14,0

	5.2.3.
	Протяжённость сетей
	км
	2, 221
	 3,330

	5.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	5.3.1.
	Потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт. ч./

в год
	  16,36
	19,46

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	млн. кВт. ч./

в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт. ч./

в год
	14,53
	16,96

	5.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел.

в год
	кВт. ч.
	45968,10
	  29214,16

	
	в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	  40825,29
	 24628,75

	5.3.3.
	Источники покрытия

электронагрузок:
	МВт
	 1,87
	2,22

	5.3.4.
	Протяжённость сетей
	км
	 8,930
	16,44

	5.4.
	Теплоснабжение
	
	
	

	5.4.1.
	Потребление тепла, всего
	Гкал/час
	 6,061
	 4,11

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/час


	 3,241
	 4,11

	
	- на производственные нужды
	Гкал/час
	-
	-

	5.4.2.
	Производительность

централизованных источ​ников теплоснабжения

-всего
	Гкал/час
	-
	  33,0

	5.4.3.
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	5.4.4.
	Протяжённость сетей
	км
	 3,158
	 3,51

	5.5.
	Связь
	
	
	

	5.5.1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	5.5.2.
	Протяжённость сетей
	км
	1,090
	1,55

	5.5.3.
	Объекты связи
	шт.
	-
	1

	5.5.4.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел/1000чел
	-
	489

	5.6
	Газоснабжение
	
	
	

	5.6.1
	Расход газа
	млн.куб.м./

год
	-
	 1,710

	5.6.2
	Протяженность сетей
	км.
	 1,701
	 2,293

	6
	Основные технико-экономические показатели проекта межевания
	
	
	

	6.1
	 Территории, подлежащие межеванию 
	Га
	   19,70
	 19,96

	
	в том числе 
	
	
	

	6.1.1
	Территории жилой застройки 
	Га
	0, 27
	 2,06

	6.1.2
	Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания  (площади объектов  включены в общую площадь квартала не полностью, так как земельные участки под данными объектами выходят за пределы границ проектирования)
	Га
	 8,05
	9,25

	6.1.3
	Производственные территории
	Га
	 3,85
	2,46

	6.1.4


	Территории рекреационного  назначения    (площадь  объектов рекреационного назначения включены  в общую площадь квартала не полностью, т.к. земельные участки под данными объектами выходят за пределы границ проектирования)

 
	Га


	 7,53


	6,35



	6.2. 
	Территории, не подлежащие межеванию
	Га
	 12,94
	   12,52


