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Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	14 октября 2011 года
	                                                      № 476


Об утверждении проекта планировки и  проекта 
межевания территории квартала 33, г. Салехард

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 статьи 13 Устава муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить   проект   планировки и проект межевания территории квартала  33, г. Салехард, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири» (г. Омск), в составе согласно приложению № 1, с основными технико-экономическими показателями согласно приложению № 2. 
2. Управлению общей политики Администрации города (А.И.Беляев) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Полярный круг» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       Первый заместитель 

Главы Администрации города 





             С.А.Бурдыгин









Приложение № 1









к постановлению Администрации










города Салехарда









от 14 октября 2011 года № 476
Состав 

утверждаемой части проекта планировки 
и  проекта межевания территории  квартала 33, г. Салехард
	№ п/п 
	Наименование технической документации
	Инв. №

	1
	Положение о размещении объектов капитального строительства
	217-36/11/1

	2. 
	Разбивочный чертеж красных линий М 1:500
	73-10/11/1

	3.
	Схема организации транспорта и сети дорог и улиц

М 1:500
	217-38/11/1

	4.
	Схема границ зон планируемого размещения  объектов капитального строительства М 1:500
	217-39/11/1

	5.
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Сводный чертеж М 1:500
	73-17/11/1

	6. 
	Проект межевания территории квартала 33 г. Салехарда  ЯНАО. Пояснительная записка 
(по состоянию на 11.08.2001)
	218-9/11/1










Приложение № 2









к постановлению Администрации










города Салехарда









от 14 октября 2011 года № 476
Основные технико-экономические  
показатели утверждаемой части проекта планировки 
и  проекта межевания территории  квартала 33, г. Салехард

	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1.
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1.
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	6,88
	6,88

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.
	Жилые зоны
	га
	1,68
	1,87

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1.1.
	многоэтажная застройка
	га
	-
	1,87

	
	
	%
	-
	27,2

	1.1.1.2.
	среднеэтажная застройка
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.1.3.
	малоэтажная застройка
	га
	1,68
	-

	
	
	%
	24,4
	-

	1.1.2.
	Общественно-деловые зоны               
	га
	2,24
	1,72

	
	
	%
	32,6
	25,0

	1.1.3.
	Производственные зоны
	га
	0,01
	-

	
	
	%
	0,2
	-

	1.1.4.
	Зоны транспортной и инженерной инфраструктур
	га
	1.57
	1,73

	
	
	%
	22,8
	25,1

	1.1.5.
	Рекреационные зоны
	га
	-
	0,63

	
	
	%
	-
	9,2

	1.1.6.
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.7.
	Зоны специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.8.
	Режимные зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.9.
	Иные зоны
	га
	1,38

20,0
	0,93

13,5

	
	
	%
	
	

	1.2.
	Коэффициент застройки 
	 
	0,082
	0,107

	1.3.
	Коэффициент плотности застройки «брутто»
	 кв.м./Га
	1202
	3546

	1.4.
	Коэффициент застройки «нетто»
	кв.м./Га 
	661
	9755

	1.5.
	Из общей территории:
	
	
	

	1.5.1.
	земли федеральной собственности
	га
	-
	-

	1.5.2.
	земли региональной собственности
	га
	0,89
	-

	1.5.3.
	земли муниципальной собственности
	га
	2,75
	-

	1.5.4.
	земли частной собственности
	га
	0,01
	-

	2.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	2.1.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2 / чел.
	24
	18

	2.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	1
	7

	2.3.
	Общий объём жилищного фонда
	тыс. м2
	1,75
	15,89

	2.3.1.
	Многоэтажная застройка
	тыс. м2
	-
	15,25

	
	
	%
	-
	96

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	2.3.2.
	Среднеэтажная застройка
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.3.3.
	Малоэтажная застройка
	тыс. м2
	1,75
	0,64

	
	
	%
	100
	4

	
	
	кол-во домов
	7
	1

	2.4.
	Общий объём убыли жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	1.11

	
	
	% от общего объёма убыли жилищного фонда
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	7

	
	в том числе:
	
	
	

	2.4.1.
	по техническому состоянию   
	тыс. м2
	-
	1,11

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	
	7

	2.4.2.
	по  реконструкции
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.4.3.
	по другим причинам
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.5.
	Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	0,64

	
	
	% от общего объёма существую-щего жилищного фонда
	-
	36,6

	
	
	кол-во домов
	-
	1

	2.6.
	Общий объём нового жилищного строительства
	тыс. м2
	-
	15,25

	
	
	% от общего объёма нового жилищного строительства
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	
	в том числе:
	
	
	

	2.6.1.
	По техническому состоянию   
	тыс. м2
	-
	15,25

	
	
	%
	-
	100

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	2.6.2.
	По  реконструкции
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.6.3.
	По другим причинам
	тыс. м2
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.7.
	Из общего объёма нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	2.7.1.
	На свободной территории
	тыс. м2
	-
	6,96

	
	
	%
	-
	45,7

	
	
	кол-во домов
	-
	1

	2.7.2.
	За счёт  реконструкции существующей застройки
	тыс. м2
	-
	8,29

	
	
	%
	-
	54,3

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	2.8.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	

	2.8.1.
	электроснабжением
	%
	100
	100

	2.8.2.
	газоснабжением (централизованным)
	%
	0
	100

	2.8.3.
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	100
	100

	2.8.4.
	связью
	%
	100
	100

	2.8.5.
	водоснабжением (централизованным)
	%
	100
	100

	2.8.6.
	водоотведением (централизованным)
	%
	70,5
	100

	3.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	3.1.
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	3.1.1.
	Детское дошкольное учреждение
	мест
	140
	140

	3.1.2.
	Общеобразовательная школа
	учащихся
	450
	450

	3.1.3.
	Учреждения дополнительного образования
	мест
	-
	-

	3.1.4.
	Учреждения  начального и среднего профессионального образования
	объект
	-
	-

	3.2.
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения
	
	
	

	3.2.1.
	Стационары всех типов
	коек
	-
	-

	3.2.2.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	70 
	- 

	3.2.3.
	Станция скорой помощи
	автомобиль
	-
	-

	3.2.4.
	Аптека
	объект
	-
	-

	3.2.5.
	ФАП
	объект
	-
	-

	3.2.6.
	Дома-интернаты
	мест
	-
	-

	3.2.7.
	Специальные жилые дома
	мест
	-
	-

	3.3.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	3.3.1.
	Спортивный зал
	кв.м  площади пола
	125,6
	-

	125,63.3.2.
	Бассейн
	кв.м зеркала воды
	- 
	-

	3.4.
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	3.4.1.
	Клуб
	мест
	-
	-

	3.4.3.
	Библиотека
	тыс. экз.
	-
	-

	3.5.
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	3.5.1.
	Магазины
	кв.м торговой площади
	-
	-

	3.5.2.
	Рыночный комплекс
	кв.м торговой площади
	-
	-

	3.6.
	Объекты общественного питания
	
	
	

	3.6.1.
	Объекты общественного питания
	мест
	-
	-

	3.7.
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	

	
	в том числе по видам деятельности:
	
	
	

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	
	

	3.7.1.
	Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах


	ед.
	-
	-

	
	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов
	
	
	

	3.7.2.
	Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов
	ед.
	-
	-

	
	Гостиничное хозяйство
	
	
	

	3.7.3.
	Количество гостиниц
	ед.
	-
	-

	3.7.4.
	Количество мест в гостиницах
	ед.
	-
	-

	
	Банно-прачечное хозяйство
	
	
	

	3.7.5.
	Количество бань
	ед.
	-
	-

	3.7.6.
	Количество прачечных
	ед.
	-
	-

	3.7.7.
	Количество химчисток
	ед.
	-
	-

	
	производительность
	кг/в смен
	-
	-

	3.7.8.
	Ритуальные услуги
	
	
	

	
	Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	ед.
	-
	-

	3.7.9.
	Дорожно-мостовое хозяйство
	
	
	

	
	Количество организаций
	ед.
	-
	-

	3.7.10.
	Механизированная уборка территорий и озеленение
	
	
	

	
	Количество организаций
	ед.
	-
	-

	3.8.
	Объекты, сооружения, предназначенные для уничтожения  биологических отходов
	объект
	-
	-

	3.9.
	Объекты связи и финансового обслуживания
	
	
	

	3.9.1.
	Отделение связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	-
	-

	3.9.2.
	Отделение сбербанка
	операционное место
	-
	-

	4.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	4.1.
	Протяжённость улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	км/кв. м
	1,166/68800
	0,96/68800

	4.2.
	Протяжённость автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км/кв. м
	-
	-

	4.3.
	Количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	6
	-

	4.4.
	Количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	-

	4.5.
	Количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	-
	135

	4.6.
	Количество парковочных мест в подземных автостоянках
	машино-мест
	-
	-

	4.7.
	Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов
	машино-мест
	-
	135

	4.8.
	Протяжённость ливневой канализации

- закрытой

- открытой
	м

м
	-

  405
	-

 865

	4.9.
	Количество очистных сооружений поверхностного стока
	штук
	-
	-

	5.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	5.1
	Водоснабжение
	
	
	

	5.1.1.
	Водопотребление
	
	
	

	
	всего
	тыс. куб. м/

в сутки
	0,089
	0,379

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды
	тыс. куб. м/

в сутки
	0,079
	0,366

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/

в сутки
	-
	-

	5.1.2.
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-

	5.1.3.
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/

в сутки
	23,5
	23,5

	
	в том числе водозабо​ров подземных вод
	тыс. куб. м/

в сутки
	23,5
	23,5

	5.1.4.
	Среднесуточное водопотребление

на 1 человека
	л/в сутки на 

чел.
	-
	345

	
	в том числе
	
	
	

	
	- на хо​зяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.


	-
	300

	5.1.5.
	Протяжённость сетей
	км
	1,146
	0,651

	5.2.
	Канализация
	
	
	

	5.2.1.
	Общее поступление сточ​ных вод
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/

в сутки


	0,079
	0,366

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-быто​вые сточные воды
	тыс. куб. м/

в сутки
	0,069
	0,366

	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м/

в сутки
	-
	-

	5.2.2.
	Производительность очистных сооружений ка​нализации
	тыс. куб. м/

в сутки
	14,0
	14,0

	5.2.3.
	Протяжённость сетей
	км
	1,821
	1,873

	5.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	5.3.1.
	Потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт. ч./

в год
	2,571
	6,57

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	млн. кВт. ч./

в год
	1,301
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт. ч./

в год
	1,270
	2,51

	5.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел.

в год
	кВт. ч.
	29506,600
	6480,150

	
	в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	20746,600
	2478,540

	5.3.3.
	Источники покрытия

электронагрузок:
	МВт
	0,40
	0,75

	5.3.4.
	Протяжённость сетей
	км
	1,525
	2,084

	5.4.
	Теплоснабжение
	
	
	

	5.4.1.
	Потребление тепла, всего
	Гкал/час
	1,243
	3,385

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/час

	0,792
	3,385

	
	- на производственные нужды
	Гкал/час
	-
	-

	5.4.2.
	Производительность

централизованных источ​ников теплоснабжения

-всего
	Гкал/час
	-
	18,700

	5.4.3.
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	5.4.4.
	Протяжённость сетей
	км
	1,150
	1,101

	5.5.
	Связь
	
	
	

	5.5.1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	5.5.2.
	Протяжённость сетей
	км
	0,966
	1,288

	5.5.3.
	Объекты связи
	шт.
	-
	2

	5.5.4.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел/1000чел
	-
	350

	5.6
	Газоснабжение
	
	
	

	5.6.1
	Расход газа
	млн.куб.м./

год
	-
	3,200

	5.6.2
	Протяженность сетей
	км.
	0,126
	0,451

	6
	Основные технико-экономические показатели проекта межевания
	
	
	

	6.1
	 Территории, подлежащие межеванию 
	Га
	3.63
	5,01

	
	в том числе 
	
	
	

	6.1.1
	Территории жилой застройки 
	Га
	-
	1.86

	6.1.2
	Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	Га
	2,41
	1,93

	6.1.3
	Производственные территории
	Га
	0,01
	0,01

	6.1.4
	Под автомобильными дорогами (площадь под автомобильными дорогами включена в общую площадь квартала не полностью, т.к. земельные участки под данными объектами выходят за пределы границ проектирования)
	Га
	1,21
	1,21

	6.2. 
	Территории, не подлежащие межеванию
	Га
	3,25
	1,87


