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Муниципальное образование город Салехард

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  Правила землепользования и 

застройки города Салехарда

Принято Городской Думой 

города Салехарда

 
25 апреля  2013 года

            Статья 1
        Внести в Правила землепользования  и застройки города Салехарда, утвержденные решением Городской Думы  города Салехарда от 16 апреля 2007 года № 13,  следующие изменения:

         1) схему  градостроительного зонирования территории планировочного микрорайона 01:19 дополнить территориальной зоной малоэтажной жилой застройки экономического класса (1ЖЗ105), расположенной в планировочном квартале 01:19:06;
        2) градостроительные регламенты  для зоны  1ЖЗ105 планировочного квартала 01:19:06  установить в соответствии с  приложением к настоящему решению. 
           Статья 2
       1. Опубликовать настоящее решение в городской   газете «Полярный круг» и разместить на официальном сайте  муниципального образования  город Салехард   - www.salekhard.org.
       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя

Городской Думы города Салехарда





      Э.В. Панасюк
г. Салехард

25 апреля 2013 год
№ 29     
    Приложение 

к решению Городской Думы

  города Салехарда

  








        от 25 апреля 2013года № 29
ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 01:19:06

ЗОНА  МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА (1ЖЗ 105)

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
Опытные поля.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ:

Территория существующих опытных полей.

НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ:

Опытные поля
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Многоквартирные жилые дома

Индивидуальные жилые дома

Блокированные жилые дома
	Этажность – не более  3- эт.

Высота  зданий с возможным мансардным завершением до конька скатной кровли не более - 14 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м.

Минимальные отступы от красных линий   улиц – 5 м.

Минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м.

Размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов – 600-1200 кв.м.


	Проектирование и строительство вести с учетом требований  следующих нормативных документов:

1.ФЗ от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

2. СанПиН № 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

3.Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждены постановлением  Администрации ЯНАО от 10.01.2008  № 4-А.

4.Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений»



	Объекты дошкольного образования
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ  от красной линии – 25 м, предельное количество этажей - 2 
	Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10  Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органицазии режима работы в дошкольных организациях

	Объекты общеобразовательного назначения
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии – 25 м;

Предельное количество этажей - 4
	Иные требования к размещению общеобразовательных   учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях


 3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты, не требующие установления санитарно-защитных зон:

- магазины товаров первой необходимости;

-детские сады и иные объекты дошкольного и дополнительного образования;

- помещения для занятий спортом;

- аптеки;

- отделения связи;

- гостиницы;

- временные объекты торговли;

- объекты бытового обслуживания (мастерские мелкого  ремонта, ателье, парикмахерские,  прачечные);

- медицинские кабинеты, консультации;

- отделения, участковые пункты охраны правопорядка;

- юридические консультации, нотариальные конторы   
	 Отдельностоящие, либо встроено-пристроенные сооружения  этажностью – до 3-х этажей
	   Проектирование и строительство вести с учетом требований следующих нормативных документов:

1. ФЗ от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий,  планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов»

3. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждены постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008  № 4-А

	  Хозяйственные постройки, гаражи
	  Отдельностоящие,  либо встроено-пристроенные сооружения. Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее – 1 м.

Высота  отдельностоящих  построек и  гаражей до верха плоской кровли не более – 4 м, до конька скатной кровли не более – 7 м. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
	 Строительство вести с учетом требований следующих нормативных документов:

1. ФЗ от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной безопасности»

2. Региональные нормативы

градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждены постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008  № 4-А



